

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԿՈԼԵԳԻԱ



**ՈՐՈՇՈՒՄ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12 հուլիսի 2016 թվականի | **թիվ 81** | քաղ. Մոսկվա |

Տրանսպորտային միջոցների էլեկտրոնային անձնագրերի (տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների էլեկտրոնային անձնագրերի) եւ ինքնագնաց մեքենաների ու տեխնիկայի այլ տեսակների էլեկտրոնային անձնագրերի ձեւաչափերի եւ կառուցվածքների մասին

«Տրանսպորտային միջոցի անձնագրի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի անձնագրի) եւ ինքնագնաց մեքենայի ու տեխնիկայի այլ տեսակների անձնագրի միասնական ձեւերի ներդրման եւ էլեկտրոնային անձնագրերի համակարգերի կազմակերպման մասին» 2014 թվականի օգոստոսի 15-ի համաձայնագրի 3-րդ հոդվածին համապատասխան եւ առաջնորդվելով «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների եւ տեղեկատվական փոխգործակցության մասին» արձանագրության 11-րդ կետով («Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի թիվ 3 հավելված)՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիան **որոշեց**.

1. Հաստատել «Տրանսպորտային միջոցների էլեկտրոնային անձնագրերի (տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների էլեկտրոնային անձնագրերի) եւ ինքնագնաց մեքենաների ու տեխնիկայի այլ տեսակների էլեկտրոնային անձնագրերի ձեւաչափերի եւ կառուցվածքների» կից ներկայացվող նկարագրությունը:

2. Սահմանել, որ սույն Որոշմամբ հաստատված Նկարագրությամբ նախատեսված էլեկտրոնային փաստաթղթերի եւ տեղեկությունների կառուցվածքների տեխնիկական սխեմաների մշակումը եւ «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում՝ Եվրասիական տնտեսական միության պաշտոնական կայքում հրապարակված էլեկտրոնային փաստաթղթերի եւ տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրում դրանց զետեղման ապահովումն իրականացվում են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի այն դեպարտամենտի կողմից, որի իրավասության շրջանակներում է գտնվում Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ստեղծմանն ու զարգացմանն ուղղված աշխատանքների համակարգումը:

3. Սույն Որոշումն ուժի մեջ է մտնում դրա պաշտոնական հրապարակման օրվանից 30 օրացուցային օրը լրանալուց հետո։

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար` |  | Կ. Մինասյան |

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի  
2016 թվականի հուլիսի 12-ի   
թիվ 81 որոշմամբ

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

տրանսպորտային միջոցների էլեկտրոնային անձնագրերի (տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների էլեկտրոնային անձնագրերի) եւ ինքնագնաց մեքենաների ու տեխնիկայի այլ տեսակների էլեկտրոնային անձնագրերի   
ձեւաչափերի եւ կառուցվածքների

1. Սույն Նկարագրությունը մշակվել է «Տրանսպորտային միջոցի անձնագրի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի անձնագրի) եւ ինքնագնաց մեքենայի ու տեխնիկայի այլ տեսակների անձնագրի միասնական ձեւերի ներդրման եւ էլեկտրոնային անձնագրերի համակարգերի կազմակերպման մասին» 2014 թվականի օգոստոսի 15-ի համաձայնագրի (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) 3-րդ հոդվածի իրագործման նպատակներով եւ դրանով սահմանվում է տրանսպորտային միջոցի էլեկտրոնային անձնագրի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի էլեկտրոնային անձնագրի) եւ ինքնագնաց մեքենայի ու տեխնիկայի այլ տեսակների էլեկտրոնային անձնագրի (այսուհետ՝ էլեկտրոնային անձնագիր) կառուցվածքին ներկայացվող պահանջները՝ դրանում պարունակող կիրառական տեղեկությունների կառուցվածքի մասով (այսուհետ՝ «Տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի) էլեկտրոնային անձնագիր» էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածք)՝ հաշվի առնելով Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի սեպտեմբերի 22-ի թիվ 122 որոշմամբ հաստատված՝ Տրանսպորտային միջոցների էլեկտրոնային անձնագրերի (տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների էլեկտրոնային անձնագրերի) եւ ինքնագնաց մեքենաների ու տեխնիկայի այլ տեսակների էլեկտրոնային անձնագրերի համակարգերի գործունեության կարգի 10-րդ կետի դրույթները:

2. Սույն Նկարագրության մեջ օգտագործվող հասկացությունները կիրառվում են Համաձայնագրի 2-րդ հոդվածով, Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքի մաս կազմող միջազգային պայմանագրերով, ինչպես նաեւ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի սեպտեմբերի 28-ի թիվ 125 որոշմամբ հաստատված՝ «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների պետական իշխանության մարմինների՝ միմյանց միջեւ եւ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ անդրսահմանային փոխգործակցության ժամանակ էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանակման մասին» հիմնադրույթով (այսուհետ, համապատասխանաբար՝ «Էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանակման մասին» հիմնադրույթ, Միություն, անդամ պետություն) սահմանված իմաստներով:

3. Էլեկտրոնային անձնագիրը կազմվում է XML ձեւաչափով՝ հետեւյալ չափանիշներին համապատասխան՝

«Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fouth Edition)»՝ հրապարակված է «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում՝ հետեւյալ հասցեով. http://www.w3.org/TR/REC-xml,

«Namespaces in XML»՝ հրապարակված է «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում՝ հետեւյալ հասցեով. http://www.w3.org/TR/REC-xml-names,

«XML Schema Part 1: Structures» եւ «XML Schema Part 2: Datatypes»՝ հրապարակված է «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում՝ հետեւյալ հասցեներով. http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/ եւ http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/:

4. Էլեկտրոնային փաստաթուղթը կարող է ձեւակերպվել որպես էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ (էլեկտրոնային ստորագրությամբ) ստորագրված էլեկտրոնային փաստաթուղթ:

Անդրսահմանային փոխանակման նպատակների համար էլեկտրոնային անձնագիրը կազմվում եւ ստորագրվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ (էլեկտրոնային ստորագրությամբ)՝ «Էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանակման մասին» հիմնադրույթին համապատասխան:

5. «Տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի) էլեկտրոնային անձնագիր» էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքը ներկայացվում է աղյուսակի տեսքով՝ վավերապայմանների ամբողջական կազմի նշմամբ՝ հաշվի առնելով ստորակարգության մակարդակներն ընդհուպ մինչեւ պարզ (մասերի չբաժանվող) վավերապայմանները:

6. Աղյուսակում կազմավորվում են հետեւյալ դաշտերը (վանդակները)՝

«ստորակարգային համարը»՝ վավերապայմանի հերթական համարը.

«վավերապայմանի անվանումը»՝ վավերապայմանի հաստատունացած կամ պաշտոնական բառային նշագիրը.

«վավերապայմանի նկարագրությունը»՝ վավերապայմանի իմաստը (իմաստաբանությունը) պարզաբանող տեքստ.

«նույնականացուցիչը»՝ վավերապայմանին համապատասխանող՝ տվյալների մոդելում տվյալների տարրի նույնականացուցիչը.

«արժեքների տիրույթը»՝ վավերապայմանի հնարավոր արժեքների բառային նկարագրությունը.

«բազմ.»՝ վավերապայմանների բազմաքանակություն. վավերապայմանի պարտադիր (կամընտրական) լինելը եւ վավերապայմանի հնարավոր կրկնությունների քանակը:

7. «Տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի) էլեկտրոնային անձնագիր» էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի վավերապայմանների բազմաքանակությունը նշելու համար օգտագործվում են հետեւյալ նշագրերը՝

1՝ վավերապայմանը պարտադիր է, կրկնություններ չեն թույլատրվում.

n՝ վավերապայմանը պարտադիր է, պետք է կրկնվի n անգամ (n > 1).

1..\*՝ վավերապայմանը պարտադիր է, կարող է կրկնվել առանց սահմանափակումների.

n..\*՝ - վավերապայմանը պարտադիր է, պետք է կրկնվի ոչ պակաս, քան n անգամ (n > 1).

n..m՝ վավերապայմանը պարտադիր է, պետք է կրկնվի ոչ պակաս, քան n անգամ, եւ ոչ ավելի, քան m անգամ (n > 1, m > n).

0..1՝ վավերապայմանը կամընտրական է, կրկնություններ չեն թույլատրվում.

0..\*՝ վավերապայմանը կամընտրական է, կարող է կրկնվել առանց սահմանափակումների.

0..m՝ վավերապայմանը կամընտրական է, կարող է կրկնվել ոչ ավելի, քան m անգամ (m > 1):

8. «Տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի) էլեկտրոնային անձնագիր» էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի նկարագրությունը ներկայացված է 1-ին աղյուսակում:

Աղյուսակ 1

«Տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի) էլեկտրոնային անձնագիր» էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի նկարագրությունը

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Համարը՝ ը/կ | Տարրի նշագիրը | Նկարագրությունը |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Անվանումը | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի) էլեկտրոնային անձնագիրը |
| 2 | Նույնականացուցիչը | R.019 |
| 3 | Տարբերակը | 1.0.0 |
| 4 | Սահմանումը | տրանսպորտային միջոցի էլեկտրոնային անձնագիր (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի էլեկտրոնային անձնագիր) եւ ինքնագնաց մեքենայի ու տեխնիկայի այլ տեսակների էլեկտրոնային անձնագիր |
| 5 | Օգտագործումը | - |
| 6 | Անվանումների տարածության նույնականացուցիչը | urn:EEC:R019:VehicleEPassportDetails:v1.0.0 |
| 7 | XML փաստաթղթի հիմնական տարրը | VehiclеЕРassportDetails |
| 8 | XML սխեմայի նիշքի (ֆայլի) անվանումը | EEC\_R019\_VehicleEPassportDetails\_v1.0.0.xsd |

9. Ներմուծվող անվանումների տարածությունները ներկայացված են 2–րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 2

Ներմուծվող անվանումների տարածությունները

| Համարը՝ ը/կ | Անվանումների տարածության նույնականացուցիչը | Նախածանցը |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X | ccdo |
| 2 | urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X | csdo |
| 3 | urn:EEC:M:TR:ComplexDataObjects:vY.Y.Y | trcdo |
| 4 | urn:EEC:M:TR:SimpleDataObjects:vY.Y.Y | trsdo |

Ներմուծվող անվանումների տարածություններում «Х.Х.Х» и «Y.Y.Y» պայմանանշանները համապատասխանում են «Տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի) էլեկտրոնային անձնագիր» էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի մշակման ժամանակ օգտագործված տվյալների ընդհանուր մոդելի բաղկացուցիչ մասերի տարբերակի համարներին:

10. «Տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի) էլեկտրոնային անձնագիր» (R.019) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի վավերապայմանների կազմը ներկայացված է 3–րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 3

«Տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի) էլեկտրոնային անձնագիր» (R.019) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի վավերապայմանային կազմը

| Վավերապայմանի անվանումը | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Վավերապայմանի նկարագրությունը | Նույնականացուցիչը | Տվյալների տիպը | Բազմ. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագիրը (csdo:EDocCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագրային նշագիրը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի եւ տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան | M.SDE.90001 | csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Ծածկագրի արժեքը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի եւ տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան:  Ձեւանմուշ՝ R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3} | 1 | | | | |
| 2. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը (csdo:EDocId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) միանշանակ նույնականացնող պայմանանշանների տողը | M.SDE.90007 | Csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8 ստանդարտին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12} | 1 | | | | |
| 3. Էլեկտրոնային սկզբնական փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը (сsdо:ЕDосRefId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը, որին ի պատասխան ձեւավորվել է տվյալ էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) | M.SDE.90008 | csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8 ստանդարտին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12} | 0..1 | | | | |
| 4. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ամսաթիվը եւ ժամը (csdo:EDocDateTime) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ստեղծման ամսաթիվը եւ ժամը | M.SDE.90002 | bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Ամսաթվի եւ ժամի նշագիրը՝  ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 1 | | | | |
| 5. Տրանսպորտային միջոցի էլեկտրոնային անձնագրի տեսակի ծածկագիրը (trsdo:VehicleEPassportKindCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) էլեկտրոնային անձնագրի տեսակի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00105 | trsdo:VehicleEPassportKindCodeType (M.TR.SDT.00058) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների եւ տեխնիկայի այլ տեսակների անձնագրերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան:  Ձեւանմուշ՝ \d | 1 | | | | |
| 6. Տրանսպորտային միջոցի էլեկտրոնային անձնագրի համարը (trsdo:VehicleEPassportId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | էլեկտրոնային անձնագրերի համակարգում տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) էլեկտրոնային անձնագրին տրվող եզակի համարը | M.TR.SDE.00104 | trsdo:VehicleEPassportIdType (M.TR.SDT.00029) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։  Ձեւանմուշ՝ [1-3][0-9]{3}0[1-4][0-9]{9} | 1 | | | | |
| 7. Տրանսպորտային միջոցի էլեկտրոնային անձնագրի կարգավիճակի ծածկագիրը (trsdo:VehicleEPassportStatusCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) էլեկտրոնային անձնագրի կարգավիճակի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00106 | trsdo:VehicleEPassportStatusCodeType (M.TR.SDT.00024) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների եւ տեխնիկայի այլ տեսակների էլեկտրոնային անձնագրերի կարգավիճակների տեղեկատուին համապատասխան:  Ձեւանմուշ՝ \d{2} | 1 | | | | |
| 8. Ամսաթիվը (csdo:EventDate) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) էլեկտրոնային անձնագրի կարգավիճակի տրման ամսաթիվը | M.SDE.00131 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝  ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 1 | | | | |
| 9. Էլեկտրոնային անձնագրի ձեւակերպման հիմքի ծածկագիրը (trsdo:VehicleEPassportBaseCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) էլեկտրոնային անձնագրի ձեւակերպման հիմքի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00066 | trsdo:VehicleEPassportBaseCodeType (M.TR.SDT.00023) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցի, տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների էլեկտրոնային անձնագրի ձեւակերպման հիմքի տեղեկատուին համապատասխան:  Ձեւանմուշ՝ \d{2} | 0..1 | | | | |
| 10. Էլեկտրոնային անձնագրի ձեւակերպման հիմքի նկարագրությունը (trsdo:VehicleEPassportBaseText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) էլեկտրոնային անձնագրի ձեւակերպման հիմքի նկարագրությունը | M.TR.SDE.00196 | csdo:Textl000Туре (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | | | | |
| 11. Տրանսպորտային միջոցը (trcdo:VehicleDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակի) մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00049 | trcdo:VehicleDetailsTуре (M.TR.CDT.00035) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | 11.1. Նույնականացման համարների մասին տեղեկություններ (trcdo:VehicleIdInfoDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) կամ դրա բաղադրիչի` պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված նույնականացման համարների մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00030 | trcdo:VehicleIdInfoDetailsTуре (M.TR.CDT.00040)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 11.1.1. Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարը (trcdo:VehicleIdDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների)` պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված նույնականացման համարի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00232 | trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType (M.TR.CDT.00225)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.1. Նույնականացման համարը (trsdo:VehicleIdentityNumberId) | | | | | | | | | | | | | | նույնականացման համարը | M.TR.SDE.00225 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։ Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.2. Նույնականացման համարի բացակայության հատկանիշը (trsdo:NotVehicleIdentityNumberIndicator) | | | | | | | | | | | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է նույնականացման համարի բացակայությունը. 1՝ համարը բացակայում է, 0՝ համարն առկա է | M.TR.SDE.00226 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 11.1.2. Շարժիչի համարը (trcdo:VehicleEngineIdDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | շարժիչի` պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված համարի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00225 | trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType (M.TR.CDT.00225) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..\* | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.1. Նույնականացման համարը (trsdo:VehicleIdentityNumberId) | | | | | | | | | | | | | | նույնականացման համարը | M.TR.SDE.00225 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։ Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.2. Նույնականացման համարի բացակայության հատկանիշը (trsdo:NotVehicleIdentityNumberIndicator) | | | | | | | | | | | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է նույնականացման համարի բացակայությունը. 1՝ համարը բացակայում է, 0՝ համարն առկա է | M.TR.SDE.00226 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 11.1.3. Ամրաշրջանակի (շրջանակի) համարը (trcdo:VehicleFrameIdDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի` պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված եւ զետեղված ամրաշրջանակի (շրջանակի) համարի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00226 | trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType (M.TR.CDT.00225) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.1. Նույնականացման համարը (trsdo:VehicleIdentityNumberId) | | | | | | | | | | | | | | նույնականացման համարը | M.TR.SDE.00225 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։ Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.2. Նույնականացման համարի բացակայության հատկանիշը (trsdo:NotVehicleIdentityNumberIndicator) | | | | | | | | | | | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է նույնականացման համարի բացակայությունը. 1՝ համարը բացակայում է, 0՝ համարն առկա է | M.TR.SDE.00226 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 11.1.4. Թափքի (խցիկի, կցորդի) համարը (trcdo:VehiclеВоdyIdDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | թափքի (խցիկի, կցորդի)` պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված եւ զետեղված համարի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00227 | trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType (M.TR.CDT.00225) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.1. Նույնականացման համարը (trsdo:VehicleIdentityNumberId) | | | | | | | | | | | | | | նույնականացման համարը | M.TR.SDE.00225 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։ Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.2. Նույնականացման համարի բացակայության հատկանիշը (trsdo:NotVehicleIdentityNumberIndicator) | | | | | | | | | | | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է նույնականացման համարի բացակայությունը. 1՝ համարը բացակայում է, 0՝ համարն առկա է | M.TR.SDE.00226 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 11.1.5. Ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների թափքի (խցիկի, կցորդի) համարը (trcdo:MachineBodyIdDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված եւ զետեղված թափքի (խցիկի, այդ թվում՝ օպերատորի խցիկի, կցորդի, շրջանակի) համարի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00233 | trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType (M.TR.CDT.00225) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.1. Նույնականացման համարը (trsdo:VehicleIdentityNumberId) | | | | | | | | | | | | | | նույնականացման համարը | M.TR.SDE.00225 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։ Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.2. Նույնականացման համարի բացակայության հատկանիշը (trsdo:NotVehicleIdentityNumberIndicator) | | | | | | | | | | | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է նույնականացման համարի բացակայությունը. 1՝ համարը բացակայում է, 0՝ համարն առկա է | M.TR.SDE.00226 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 11.1.6. Փոխանցման տուփի համարը (trcdo:GearboxIdDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված եւ զետեղված փոխանցման տուփի նույնականացման համարի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00228 | trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType (M.TR.CDT.00225) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.1. Նույնականացման համարը (trsdo:VehicleIdentityNumberId) | | | | | | | | | | | | | | նույնականացման համարը | M.TR.SDE.00225 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։ Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.2. Նույնականացման համարի բացակայության հատկանիշը (trsdo:NotVehicleIdentityNumberIndicator) | | | | | | | | | | | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է նույնականացման համարի բացակայությունը. 1՝ համարը բացակայում է, 0՝ համարն առկա է | M.TR.SDE.00226 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 11.1.7. Հիմնական տանող կամրջակի համարը (trcdo:MainPoweredAxleIdDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | հիմնական տանող կամրջակի` պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված եւ զետեղված նույնականացման համարի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00229 | trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType (M.TR.CDT.00225) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..\* | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.1. Նույնականացման համարը (trsdo:VehicleIdentityNumberId) | | | | | | | | | | | | | | նույնականացման համարը | M.TR.SDE.00225 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։ Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.2. Նույնականացման համարի բացակայության հատկանիշը (trsdo:NotVehicleIdentityNumberIndicator) | | | | | | | | | | | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է նույնականացման համարի բացակայությունը.1՝ համարը բացակայում է, 0՝ համարն առկա է | M.TR.SDE.00226 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 11.1.8. Արտակարգ ծառայությունների կանչի սարքի համարը (trcdo:VehicleEmergencyCallDeviceIdDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | արտակարգ օպերատիվ ծառայությունների կանչի սարքի նույնականացման համարի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00230 | trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType (M.TR.CDT.00225) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.1. Նույնականացման համարը (trsdo:VehicleIdentityNumberId) | | | | | | | | | | | | | | նույնականացման համարը | M.TR.SDE.00225 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։ Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.2. Նույնականացման համարի բացակայության հատկանիշը (trsdo:NotVehicleIdentityNumberIndicator) | | | | | | | | | | | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է նույնականացման համարի բացակայությունը. 1՝ համարը բացակայում է, 0՝ համարն առկա է | M.TR.SDE.00226 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 11.1.9. Արբանյակային նավագնացության սարքի նույնականացման համարը (trcdo:VehiclеSatelliteNavigationIdDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ԳԼՈՆԱՍՍ կամ այլ համընդհանուր նավագնացական արբանյակային համակարգերի հետ համատեղ ԳԼՈՆԱՍՍ արբանյակային նավագնացության սարքի նույնականացման համարի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00231 | trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType (M.TR.CDT.00225) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.1. Նույնականացման համարը (trsdo:VehicleIdentityNumberId) | | | | | | | | | | | | | | նույնականացման համարը | M.TR.SDE.00225 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։ Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.2. Նույնականացման համարի բացակայության հատկանիշը (trsdo:NotVehicleIdentityNumberIndicator) | | | | | | | | | | | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է նույնականացման համարի բացակայությունը. 1՝ համարը բացակայում է, 0՝ համարն առկա է | M.TR.SDE.00226 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 11.1.10. Տախոգրաֆի նույնականացման համարը (trcdo:VehicleTachographIdDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի վարորդի կողմից երթեւեկության, աշխատանքի եւ հանգստի ռեժիմները պահպանելու հսկողության տեխնիկական միջոցի նույնականացման համարի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00007 | trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType (M.TR.CDT.00225) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.1. Նույնականացման համարը (trsdo:VehicleIdentityNumberId) | | | | | | | | | | | | | | նույնականացման համարը | M.TR.SDE.00225 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։ Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.2. Նույնականացման համարի բացակայության հատկանիշը (trsdo:NotVehicleIdentityNumberIndicator) | | | | | | | | | | | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է նույնականացման համարի բացակայությունը. 1՝ համարը բացակայում է, 0՝ համարն առկա է | M.TR.SDE.00226 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 1 | | | | |
|  | | | | 11.2. Տրանսպորտային միջոցի կատեգորիայի ծածկագիրը (trsdo:VehicleCategoryCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի կատեգորիայի ծածկագրային նշագիրը՝ «Ճանապարհային երթեւեկության մասին» 1968 թվականի նոյեմբերի 8-ի կոնվենցիային համապատասխան | M.TR.SDE.00075 | trsdo:VehicleCategoryCodeType (M.TR.SDT.00004) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների կատեգորիաների դասակարգչին համապատասխան՝ «Ճանապարհային երթեւեկության մասին» 1968 թվականի նոյեմբերի 8-ի կոնվենցիային համապատասխան:  Ձեւանմուշ՝ ([A-D]1?)|E | 0..1 | | | | |
|  | | | | 11.3. Ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների կատեգորիայի ծածկագիրը (trsdo:MachineCategoryCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | կատեգորիայի ծածկագրային նշագիրը՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի սեպտեմբերի 22-ի թիվ 122 որոշմամբ հաստատված՝ Տրանսպորտային միջոցների էլեկտրոնային անձնագրերի (տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների էլեկտրոնային անձնագրերի) եւ ինքնագնաց մեքենաների ու տեխնիկայի այլ տեսակների էլեկտրոնային անձնագրերի համակարգերի գործունեության կարգի թիվ 7 հավելվածին համապատասխան | M.TR.SDE.00010 | trsdo:MachineCategoryCodeType (M.TR.SDT.00003) Ծածկագրի արժեքը՝ ինքնագնաց մեքենաների եւ տեխնիկայի այլ տեսակների կատեգորիաների դասակարգչին համապատասխան՝ Ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների էլեկտրոնային անձնագրի ձեւակերպման կարգին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ A(IV|I{1,3})?|[B-F]|R | 0..1 | | | | |
|  | | | | 11.4. Այն անվանումը, որը սահմանվում է դրա կոնստրուկտորական առանձնահատկություններով եւ նշանակությամբ (trsdo:VehicleCharacteristicsName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) անվանումը, որը սահմանվում է դրա կոնստրուկտորական առանձնահատկություններով եւ նշանակությամբ | M.TR.SDE.00030 | csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 500 | 0..1 | | | | |
|  | | | | 11.5. Թափքի (խցիկի, կցորդի) գույնի ծածկագիրը (trsdo:VehicleBodyColourCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) թափքի (խցիկի, կցորդի) արտաքին մակերեսները պատող հիմնական գույնի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00068 | trsdo:VehicleBodyColourCodeType (M.TR.SDT.00019) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների եւ տեխնիկայի այլ տեսակների թափքի գույների դասակարգչին համապատասխան:  Ձեւանմուշ՝ \d{4} | 0..3 | | | | |
|  | | | 11.6. Թափքի (խցիկի, կցորդի) համակցված գույնի հատկանիշը (trsdo:BodyMultiColourIndicator) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է թափքի (խցիկի, կցորդի) համակցված գույնի առկայությունը. 1՝ թափքի գույնը համակցված է (բազմագույն է), 0՝ թափքի գույնը միագույն է | M.TR.SDE.00019 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 1 | | | | |
|  | | | 11.7. Թափքի (խցիկի, կցորդի) գույնի երանգի անվանումը (trsdo:VehicleBodyColourName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | գույնի երանգի կամ գույնի անվանումը՝ տրանսպորտային միջոց (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակ, ինքնագնաց մեքենա եւ տեխնիկայի այլ տեսակներ) պատրաստող կազմակերպության մասնագրին համապատասխան | M.TR.SDE.00069 | csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 40 | 0..1 | | | | |
|  | | | 11.8. Արտադրման տարեթիվը (csdo:ManufactureYear) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) պատրաստման տարեթիվը | M.SDE.00216 | bdt:YearType (M.BDT.00025) Տարեթվի նշագիրը՝  ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 1 | | | | |
|  | | | 11.9 Արտադրման ամիսը (csdo:ManufactureMonth) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) պատրաստման ամիսը | M.SDE.00217 | bdt:MonthType (M.BDT.00024) Ամսվա նշագիրը՝  ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 1 | | | | |
|  | | | 11.10. Փաստաթղթի վերաբերյալ տեղեկություններ (trcdo:DocumentDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տեղեկություններ փաստաթղթի՝ տրանսպորտային միջոցի էլեկտրոնային անձնագրի ձեւակերպման հիմքի վերաբերյալ | M.TR.CDE.00194 | trcdo:DocumentDetailsDetailsType (M.TR.CDT.00175) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 11.10.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | երկրի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00162 | csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։  Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2} | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (հատկանիշ codeListId) | | | | | | | | | | | | | | տեղեկատուի (դասակարգչի) այն նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը |  | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 11.10.2. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00054 | csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (ատրիբուտ codeListId) | | | | | | | | | | | | | | տեղեկատուի (դասակարգչի) այն նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը |  | csdo:ReferenceDataIdTуре (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 11.10.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKindName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի տեսակի անվանումը | M.SDE.00095 | csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 500 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 11.10.4. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի անվանումը | M.SDE.00108 | csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 500 | 0..1 | | | | |
| 11.10.5. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի սերիայի թվային կամ տառաթվային նշագիրը | M.SDE.00157 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | | | | |
| 11.10.6. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրվող թվային կամ տառաթվային նշագիրը | M.SDE.00044 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։ Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 11.10.7. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի տրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը | M.SDE.00045 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝  ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 | | | | |
| 11.10.8. Մեկնարկի ամսաթիվը (csdo:StartDate) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | այն ժամկետն սկսվելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է | M.SDE.00073 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝  ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 | | | | |
| 11.10.9. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը (csdo:DocValidityDate) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | այն ժամկետն ավարտելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է | M.SDE.00052 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝  ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 | | | | |
| 11.10.10. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը (csdo:DocValidityDuration) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | այն ժամկետի տեւողությունը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է | M.SDE.00056 | bdt:DurationType (M.BDT.00021) Ժամանակի տեւողության նշագիրը՝  ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 | | | | |
| 11.10.11. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | անդամ պետության՝ փաստաթուղթը տրամադրած կամ հաստատած պետական իշխանության մարմինը կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպությունը նույնականացնող տողը | M.SDE.00068 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | | | | |
| 11.10.12. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | անդամ պետության՝ փաստաթուղթը տրամադրած պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպության լրիվ անվանումը | M.SDE.00066 | csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 300 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 11.10.13. Նկարագրությունը (csdo:DescriptionText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի նկարագրությունը | M.SDE.00002 | csdo:Тext4000Tуре (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 4000 | 0..1 | | | | |
| 11.10.14. Թերթերի քանակը (csdo:РageQuantity) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի թերթերի ընդհանուր քանակը | M.SDE.00018 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ։ Թվերի առավելագույն քանակը՝ 4 | 0..1 | | | | |
|  | | | | 11.11. Տրանսպորտային միջոցի արտահանման երկրի ծածկագիրը (trsdo:VehicleImportCountryCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) արտահանման երկրի ծածկագրային նշագիրը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան | M.TR.SDE.00122 | csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։  Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2} | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (ատրիբուտ codeListId) | | | | | | | | | | | | | տեղեկատուի (դասակարգչի) այն նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը |  | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 | | | | |
|  | | | | 11.12. Մաքսային մուտքի օրդերի համարի, մաքսային հայտարարագրի համարի բացակայության հատկանիշը (trsdo:NotCustomsDocumentIndicator) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է մաքսային մուտքի օրդերի սերիայի, համարի, մաքսային հայտարարագրի համարի բացակայությունը. 1՝ մաքսային մուտքի օրդերի սերիան, համարը, մաքսային հայտարարագրի համարը բացակայում են, 0՝ մաքսային մուտքի օրդերի սերիան, համարը, մաքսային հայտարարագրի համարն առկա են | M.TR.SDE.00058 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 1 | | | | |
|  | | | | 11.13. Մաքսային փաստաթղթի համարը (trsdo:CustomsDocumentId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | մաքսային մուտքի օրդերի սերիան, համարը կամ մաքսային հայտարարագրի համարը | M.TR.SDE.00255 | trsdo:CustomsDocumentIdType (M.TR.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Ձեւանմուշ՝ [0-9]{8}/[0-9]{6}/[0-9]{7} | 0..1 | | | | |
|  | | | | 11.14. Օգտահանման վճարի մասին տեղեկությունները (trcdo:RecyclingDutyPaidDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | օգտահանման վճարի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00095 | trcdo:RecyclingDutyPaidDetailsType (M.TR.CDT.00076) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..\* | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 11.14.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | այն անդամ պետության ծածկագրային նշագիրը, որի տարածքում իրականացվել է օգտահանման կամ այլ նույնանման վճարի վճարումը | M.SDE.00162 | csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։  Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2} | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (ատրիբուտ codeListId) | | | | | | | | | | | տեղեկատուի (դասակարգչի) այն նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը |  | csdo:ReferenceDataIdTуре (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 11.14.2. Օգտահանման վճարը վճարելու անհրաժեշտության հատկանիշը (trsdo:RecyclingDutyNotPayIndicator) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) օգտահանման վճարը վճարելու անհրաժեշտությունը. 1՝ օգտահանման վճարը վճարվում է, 0՝ օգտահանման վճարը չի վճարվում | M.TR.SDE.00140 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 11.14.3. Օգտահանման վճարը վճարելու հատկանիշը (trsdo:RecyclingDutyPayd Indicator) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) օգտահանման վճարը վճարելու հատկանիշը. 1՝ օգտահանման վճարը վճարված է, 0՝ օգտահանման վճարը վճարված չէ | M.TR.SDE.00254 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 0..1 | | | |
|  | 11.15. Մաքսային սահմանափակումների բացակայության հատկանիշը (trsdo:NotVehicleCustomsRestrictionIndicator) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է մաքսային սահմանափակումների բացակայությունը. 0` բացակայում են, 1՝ առկա են | M.TR.SDE.00038 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 1 | | | | |
|  | 11.16. Տրանսպորտային միջոցի մաքսային սահմանափակումների նկարագրությունը (trsdo:VehicleCustomsRestrictionText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցների (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) օգտագործման եւ (կամ) տնօրինման մաքսային սահմանափակումների նկարագրությունը՝ հայտագրված մաքսային ընթացակարգի պայմաններին կամ այն ապրանքների առանձին կատեգորիաների համար սահմանված պայմաններին համապատասխան, որոնք Միության իրավունքի մաս կազմող միջազգային պայմանագրերին եւ ակտերին համապատասխան ենթակա չեն մաքսային ընթացակարգերով ձեւակերպման | M.TR.SDE.00083 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը։  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..\* | | | | |
|  | 11.17. Ծանոթագրություն (csdo:NoteText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) բազային սարքավորման մասին տեղեկություններ, ինչպես նաեւ պատրաստող կազմակերպության կողմից նշված այլ լրացուցիչ տեղեկատվություն | M.SDE.00076 | csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը։  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 4000 | 0..1 | | | | |
| 12. Համապատասխանությունը հավաստող փաստաթղթի մասին տեղեկություններ (trcdo:ComplianceDocV2Details) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տեղեկատվություն՝ Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին, ինչպես նաեւ անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) համապատասխանությունը հավաստող այն փաստաթղթի մասին, որը տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) համար տրամադրվել է մինչեւ նշված տեխնիկական կանոնակարգերն ուժի մեջ մտնելու օրը | M.TR.CDE.00223 | trcdo:DocumentDetailsDetailsType (M.TR.CDT.00175) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..\* | | | | |
|  | | 12.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | երկրի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00162 | csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։  Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2} | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (ատրիբուտ codeListId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տեղեկատուի (դասակարգչի) այն նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը |  | csdo:ReferenceDataIdTуре (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | | 1 |
|  | | 12.2. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00054 | csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ այն տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (ատրիբուտ codeListId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տեղեկատուի (դասակարգչի) այն նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը |  | csdo:ReferenceDataIdTуре (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 | | | | |
|  | 12.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKindName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի տեսակի անվանումը | M.SDE.00095 | csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 500 | 0..1 | | | | |
|  | | 12.4. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի անվանումը | M.SDE.00108 | csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 500 | 0..1 | | | | |
|  | 12.5. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի սերիայի թվային կամ տառաթվային նշագիրը | M.SDE.00157 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | | | | |
|  | 12.6. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրվող թվային կամ տառաթվային նշագիրը | M.SDE.00044 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։ Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 0..1 | | | | |
|  | 12.7. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի տրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը | M.SDE.00045 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝  ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 | | | | |
|  | 12.8. Մեկնարկի ամսաթիվը (csdo:StartDate) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | այն ժամկետն սկսելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է | M.SDE.00073 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝  ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 | | | | |
|  | 12.9. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը (csdo:DocValidityDate) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | այն ժամկետն ավարտելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է | M.SDE.00052 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝  ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 | | | | |
|  | 12.10. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը (csdo:DocValidityDuration) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | այն ժամկետի տեւողությունը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է | M.SDE.00056 | bdt:DurationType (M.BDT.00021) Ժամանակի տեւողության նշագիրը՝  ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 | | | | |
|  | 12.11. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | անդամ պետության՝ փաստաթուղթը տրամադրած կամ հաստատած պետական իշխանության մարմինը կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպությունը նույնականացնող տողը | M.SDE.00068 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | | | | |
|  | 12.12. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթուղթը տրամադրած անդամ պետության պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպության լրիվ անվանումը | M.SDE.00066 | csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 300 | 0..1 | | | | |
|  | 12.13. Նկարագրությունը (csdo:DescriptionText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի նկարագրությունը | M.SDE.00002 | csdo:Тext4000Tуре (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 4000 | 0..1 | | | | |
|  | 12.14. Թերթերի քանակը (csdo:РageQuantity) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի թերթերի ընդհանուր քանակը | M.SDE.00018 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ։ Թվերի առավելագույն քանակը՝ 4 | 0..1 | | | | |
| 13. Էլեկտրոնային անձնագրի ձեւակերպման պատճառի ծածկագիրը՝ համապատասխանությունը հավաստող փաստաթղթի բացակայության դեպքում (trsdo:VehicleEPassportRegistrationReasonCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) էլեկտրոնային անձնագրի ձեւակերպման պատճառի ծածկագրային նշագիրը՝ համապատասխանությունը հավաստող փաստաթղթի բացակայության դեպքում | M.TR.SDE.00014 | trsdo:VehicleEPassportRegistrationReasonCodeType (M.TR.SDT.00006) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցի, տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակի էլեկտրոնային անձնագրի ձեւակերպման հիմքի տեղեկատուին համապատասխան՝ համապատասխանությունը հավաստող փաստաթղթի բացակայության դեպքում: Ձեւանմուշ՝ \d{2} | 0..1 | | | | |
| 14. Արտոնյալ կատեգորիային սեփականատիրոջ պատկանելիությունը հավաստող փաստաթղթի մասին տեղեկություններ (trcdo:OwnerDocDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | արտոնյալ կատեգորիային սեփականատիրոջ պատկանելիությունը հավաստող փաստաթղթին կատարվող հղման վավերապայմանների ամբողջությունը | M.TR.CDE.00195 | trcdo:DocumentDetailsDetailsType (M.TR.CDT.00175) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..1 | | | | |
|  | | | 14.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | երկրի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00162 | csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։  Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2} | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (ատրիբուտ codeListId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տեղեկատուի (դասակարգչի) այն նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը |  | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 | | | | |
|  | | | | 14.2. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00054 | csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (ատրիբուտ codeListId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տեղեկատուի (դասակարգչի) այն նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը |  | csdo:ReferenceDataIdTуре (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 | | | | |
|  | | | | 14.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKindName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի տեսակի անվանումը | M.SDE.00095 | csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 500 | 0..1 | | | | |
|  | | | | 14.4. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի անվանումը | M.SDE.00108 | csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 500 | 0..1 | | | | |
|  | | | | 14.5. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի սերիայի թվային կամ տառաթվային նշագիրը | M.SDE.00157 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | | | | |
|  | | | | 14.6. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրվող թվային կամ տառաթվային նշագիրը | M.SDE.00044 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։ Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 0..1 | | | | |
|  | | | | 14.7. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի տրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը | M.SDE.00045 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝  ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 | | | | |
|  | | | | 14.8. Մեկնարկի ամսաթիվը (csdo:StartDate) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | այն ժամկետն սկսելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է | M.SDE.00073 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝  ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 | | | | |
|  | | | | 14.9. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը (csdo:DocValidityDate) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | այն ժամկետն ավարտելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է | M.SDE.00052 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝  ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 | | | | |
|  | | | | 14.10. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը (csdo:DocValidityDuration) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | այն ժամկետի տեւողությունը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է | M.SDE.00056 | bdt:DurationType (M.BDT.00021) Ժամանակի տեւողության նշագիրը՝  ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 | | | | |
|  | | | | 14.11. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | անդամ պետության՝ փաստաթուղթը տրամադրած կամ հաստատած պետական իշխանության մարմինը կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպությունը նույնականացնող տողը | M.SDE.00068 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | | | | |
|  | | | | 14.12. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | անդամ պետության պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպության լրիվ անվանումը | M.SDE.00066 | csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 300 | 0..1 | | | | |
|  | | | | 14.13. Նկարագրությունը (csdo:DescriptionText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի նկարագրությունը | M.SDE.00002 | csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը։  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 4000 | 0..1 | | | | |
|  | | | | 14.14. Թերթերի քանակը (csdo:РageQuantity) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի թերթերի ընդհանուր քանակը | M.SDE.00018 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ։ Թվերի առավելագույն քանակը՝ 4 | 0..1 | | | | |
| 15. Այն հատկանիշը, որով որոշվում է այն տարածքը, որտեղ թույլատրվում է տրանսպորտային միջոցի գրանցումը (trsdo:RegistrationTemtoryIndicator) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է այն տարածքը, որտեղ թույլատրվում է տրանսպորտային միջոցի գրանցումը. 1՝ Եվրասիական տնտեսական միություն, 0՝ «սահմանափակ տարածք» | M.TR.SDE.00149 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 0..1 | | | | |
| 16. Տրանսպորտային միջոցի տիպը (trcdo:VehiclеТурeDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) տիպի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00063 | trcdo:VehicleTypeDetailsTуре (M.TR.CDT.00048) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 1 | | | | |
|  | | | | 16.1. Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի բացակայության հատկանիշը (trsdo:NotVehicleMakeNameIndicator) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) մակնիշի բացակայությունը. 1՝ մակնիշը բացակայում է, 0՝ մակնիշն առկա է | M.TR.SDE.00021 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 1 | | | | |
|  | | | | 16.2. Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի անվանումը (csdo:VehicleMakeName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների)՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված մակնիշի անվանումը | M.SDE.00219 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | | | | |
|  | | | | 16.3. Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագիրը (trsdo:VehicleMakeCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների)՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված մակնիշի կրճատ պայմանական նշագիրը | M.TR.SDE.00336 | trsdo:VehicleMakeCodeTуре (M.TR.SDT.00060) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների (տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների) մակնիշների տեղեկատուին համապատասխան:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 4 | 0..1 | | | | |
|  | | | | 16.4. Տրանսպորտային միջոցի առեւտրային անվանման բացակայության հատկանիշը (trsdo:NotVehicleCommercialNameIndicator) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) առեւտրային անվանման բացակայությունը. 1՝ առեւտրային անվանումը բացակայում է, 0՝ առեւտրային անվանումն առկա է | M.TR.SDE.00003 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 0..1 | | | | |
|  | | | | 16.5. Տրանսպորտային միջոցի առեւտրային անվանումը (csdo:VehicleCommercialName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների)՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված առեւտրային անվանումը | M.SDE.00220 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | | | | |
|  | | | | 16.6. Տրանսպորտային միջոցի տիպի՝ պատրաստողի կողմից տրված նույնականացուցիչը (trsdo:VehiclеТурeId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների)՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված տիպի նույնականացման համարը | M.TR.SDE.00156 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։ Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 1 | | | | |
|  | | | | 16.7. Տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական կատեգորիայի ծածկագիրը (trsdo:VehicleTechCategoryCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի)՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված կատեգորիայի ծածկագրային նշագիրը՝ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի թիվ 877 որոշմամբ ընդունված՝ Մաքսային միության «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» տեխնիկական կանոնակարգին (ՄՄ ՏԿ 018/2011) համապատասխան | M.TR.SDE.00152 | trsdo:VehicleTechCategoryCodeTуре (M.TR.SDT.00025) Ծածկագրի արժեքը՝ ըստ տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների եւ տեխնիկայի այլ տեսակների կատեգորիաների դասակարգչի (Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերին համապատասխան):  Ձեւանմուշ՝ (L|M|N|0)[1-7]?G? | 0..1 | | | | |
|  | | | | 16.8. Ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների տեխնիկական կատեգորիայի ծածկագիրը (trsdo:MachineTechCategoryCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների կատեգորիայի ծածկագրային նշագիրը՝ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի թիվ 823 որոշմամբ ընդունված՝ Մաքսային միության «Մեքենաների եւ սարքավորումների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 010/2011) տեխնիկական կանոնակարգին, Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի թիվ 877 որոշմամբ ընդունված՝ Մաքսային միության «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) տեխնիկական կանոնակարգին, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2012 թվականի հուլիսի 20-ի թիվ 60 որոշմամբ ընդունված՝ Մաքսային միության «Գյուղատնտեսական եւ անտառատնտեսական տրակտորների եւ դրանց կցորդների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 031/2012) տեխնիկական կանոնակարգին համապատասխան | M.TR.SDE.00005 | trsdo:MachineTechCategoryCodeTуре (M.TR.SDT.00026) Ծածկագրի արժեքը՝ ըստ տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների եւ տեխնիկայի այլ տեսակների կատեգորիաների դասակարգչի (Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերին համապատասխան):  Ձեւանմուշ՝ [T|C|R|RX|X|Y]([ab]?[1-9])?(\.[1-3])? | 0..1 | | | | |
|  | | | | 16.9. Շարժասարքի տիպի ծածկագիրը (trsdo:PropulsionKindCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ինքնագնաց մեքենայի շարժասարքի տիպի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00022 | trsdo:PropulsionKindCodeType (M.TR.SDT.00007) Ծածկագրի արժեքը՝ ինքնագնաց մեքենաների եւ տեխնիկայի այլ տեսակների շարժասարքերի տիպերի տեղեկատուին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ \d{2} | 0..1 | | | | |
|  | | | | 16.10. Շարժասարքի տիպի անվանումը (trsdo:PropulsionKindName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների շարժասարքի տիպի անվանումը | M.TR.SDE.00200 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | | | | |
|  | | | | 16.11. Դարձափոխային կառավարման առկայության հատկանիշը (trsdo:ReversibleControlIndicator) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | օպերատորի դարձափոխային տեղի առկայության հատկանիշը՝ պայմանավորված մեքենայի կառուցվածքում օպերատորի դարձափոխային տեղի առկայությամբ  (բացակայությ ամբ). 1՝ դարձափոխային կառավարումն առկա է, 0՝ դարձափոխային կառավարումը բացակայում է | M.TR.SDE.00192 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 0..1 | | | | |
|  | | | | 16.12. Տրանսպորտային միջոցի հարմարակազմման սխեմայի նկարագրությունը (trsdo:VehicleLayoutPatternText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) հարմարակազմման սխեմայի նկարագրությունը | M.TR.SDE.00124 | csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 250 | 0..1 | | | | |
|  | | | | 16.13. Տրանսպորտային միջոցի սարքավորման նկարագրությունը (trsdo:VehicleEquipmentText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) սարքավորման (այդ թվում` լրացուցիչ) նկարագրությունը | M.TR.SDE.00148 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը։  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..\* | | | | |
|  | | | | 16.14. Տրանսպորտային միջոցի պատկերը (trsdo:VehiclePicture) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) ընդհանուր տեսքի (գծագիր) պատկերը | M.TR.SDE.00121 | trsdo:JPEG512KbImageType (M.TR.SDT.00014) Երկուական թվերի (բիթերի) վերջավոր հաջորդականությունը | 0..5 | | | | |
|  | | | | 16.15. Տրանսպորտային միջոցի օգտագործման սահմանափակումների առկայության հատկանիշը (trsdo:VehicleUseRestrictionIndicator) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է տրանսպորտային միջոցի օգտագործման սահմանափակումների առկայությունը. 1՝ սահմանափակումներն առկա են, 0՝ սահմանափակումները բացակայում են | M.TR.SDE.00016 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 0..1 | | | | |
|  | | | | 16.16. Տրանսպորտային միջոցի օգտագործման նկարագրությունը սահմանափակումների (trsdo:VehicleUseRestrictionText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներին տրանսպորտային միջոցը (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակը, ինքնագնաց մեքենան եւ տեխնիկայի այլ տեսակներ) առանց սահմանափակումների կամ սռնու զանգվածների ու եզրաչափքերի մասով նորմատիվների գերազանցման պատճառով՝ սահմանափակումներով օգտագործելու հնարավորության նկարագրությունը | M.TR.SDE.00159 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը։  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | | | | |
|  | | | | 16.17. Երթուղային տրանսպորտային միջոցի հատկանիշը (trsdo:VehicleRoutingIndicator) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է տրանսպորտային միջոցը որպես երթուղային օգտագործելու հնարավորությունը. 1՝ օգտագործումը հնարավոր է, 0՝ օգտագործումը հնարավոր չէ | M.TR.SDE.00143 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 0..1 | | | | |
|  | | | | 16.18. Հատուկ թույլտվության ձեւակերպման պարտադիր լինելու հատկանիշը (trsdo:VehicleMovementPermitIndicator) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է անդամ պետությունների տարածքով տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) տեղաշարժվելու համար հատուկ թույլտվության ձեւակերպման պարտադիր լինելը. 1՝ ձեւակերպումը պարտադիր է, 0՝ ձեւակերպումը պարտադիր չէ | M.TR.SDE.00129 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 0..1 | | | | |
|  | | | | 16.19. Արտադրության արտոնյալ ռեժիմի կիրառմամբ արտադրության մասին տեղեկությունները (trsdo:PreferentialManufacturingModeText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) արտադրության արտոնյալ ռեժիմի կիրառմամբ արտադրության մասին տեղեկություններ | M.TR.SDE.00195 | csdo:Тext1000Туре (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | | | | |
|  | | | | 16.20. Հիբրիդային տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի նկարագրությունը (trsdo:VehicleHybridDesignText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | հիբրիդային տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) կառուցվածքի նկարագրությունը | M.TR.SDE.00117 | csdo:Тext1000Туре (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | | | | |
|  | | | | 16.21. Տրանսպորտային միջոցի մակնշումը (trcdo:VehicleLabelingDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի մակնշման մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00055 | trcdo:VehicleLabelingDetailsTуре (M.TR.CDT.00041) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 16.21.1. Տրանսպորտային միջոցի բաղադրիչի գտնվելու տեղի նկարագրությունը (trsdo:VehicleComponentLocationText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակի) վրա՝ պատրաստող կազմակերպության ցուցանակի գտնվելու տեղի նկարագրությունը, որը բավարար է այն հայտնաբերելու համար | M.TR.SDE.00184 | csdo:Тext1000Туре (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..\* | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 16.21.2. Պատրաստողի ցուցանակի բացակայության հատկանիշը (trsdo:NotManufacturerPlateIndicator) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է պատրաստողի ցուցանակի բացակայությունը. 1՝ ցուցանակը բացակայում է, 0՝ ցուցանակն առկա է | M.TR.SDE.00009 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 16.21.3. Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարի գտնվելու տեղի նկարագրությունը (trsdo:VehicleIdentificationNumberLocationText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) վրա՝ նույնականացման համարի գտնվելու տեղի նկարագրությունը, որը բավարար է այն հայտնաբերելու համար | M.TR.SDE.00119 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը։  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 1..\* | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 16.21.4. Շարժիչի նույնականացման համարի գտնվելու տեղի նկարագրությունը (trsdo:EngineIdentificationNumberLocationText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | շարժիչի նույնականացման համարի գտնվելու տեղի նկարագրությունը, որը բավարար է այն հայտնաբերելու համար | M.TR.SDE.00008 | csdo:Тext1000Туре (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 1..\* | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 16.21.5. Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարի պայմանանշանի մասին տեղեկություններ (trcdo:VehicleIdCharacterDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) նույնականացման համարի կազմում պայմանանշանի (պայմանանշանների համակցությունների) մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00064 | trcdo:IdCharacterDetailsType (M.TR.CDT.00049) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..\* | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.1. Նույնականացման համարի պայմանանշանի հերթական համարը (trsdo:IdCharacterStarting Ordinal) | | | | | | | | | | | | | | նույնականացման համարի պայմանանշանի (պայմանանշանների համակցության մեջ առաջին պայմանանշանի) հերթական համարը | M.TR.SDE.00166 | trsdo:IdCharacterStartingOrdinal (M.TR.SDT.00033) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ։ Նվազ. արժեքը՝ 1:  Առավ. արժեքը՝ 17 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.2. Նույնականացման համարի պայմանանշանների համակցության մեջ պայմանանշանների քանակը (trsdo:IdCharacterQuantity) | | | | | | | | | | | | | | նույնականացման համարի պայմանանշանների համակցության մեջ պայմանանշանների քանակը | M.TR.SDE.00165 | trsdo:IdCharacterQuantity (M.TR.SDT.00032) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ։  Նվազ. արժեքը՝ 1:  Առավ. արժեքը՝ 17 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.3. Նույնականացման համարի պայմանանշանի նկարագրությունը (trsdo:IdCharacterText) | | | | | | | | | | | | | | նույնականացման համարի պայմանանշանի (պայմանանշանների համակցության) նկարագրությունը | M.TR.SDE.00164 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը։  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.4. Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարի պայմանանշանի արժեքը (trcdo:IdCharacterValueDetails) | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) նույնականացման համարը կազմող պայմանանշանների (պայմանանշանների համակցությունների) արժեքի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00066 | trcdo:IdCharacterValueDetailsType (M.TR.CDT.00051) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..\* | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.4.1. Նույնականացման համարի պայմանանշանի արժեքի ծածկագիրը (trsdo:IdCharacterValueCode) | | | | | | նույնականացման համարի պայմանանշանի (պայմանանշանների համակցության) արժեքի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00163 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։ Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 1 | | | | |
| \*.4.2. Նույնականացման համարի պայմանանշանի արժեքի նկարագրությունը (trsdo:IdCharacterValueText) | | | | | | նույնականացման համարի պայմանանշանի (պայմանանշանների համակցության) արժեքի նկարագրությունը | M.TR.SDE.00167 | csdo:Тext1000Туре (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 16.21.6. Շարժիչի նույնականացման համարի պայմանանշանի մասին տեղեկություններ (trcdo:EngineIdCharacterDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | շարժիչի նույնականացման համարի կազմում պայմանանշանի (պայմանանշանների համակցությունների) մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00005 | trcdo:IdCharacterDetailsType (M.TR.CDT.00049) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..\* | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.1. Նույնականացման համարի պայմանանշանի հերթական համարը (trsdo:IdCharacterStarting Ordinal) | | | | | | | | | | | | | | նույնականացման համարի պայմանանշանի (պայմանանշանների համակցության մեջ առաջին պայմանանշանի) հերթական համարը | M.TR.SDE.00166 | trsdo:IdCharacterStartingOrdinal (M.TR.SDT.00033) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ։ Նվազ. արժեքը՝ 1:  Առավ. արժեքը՝ 17 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.2. Նույնականացման համարի պայմանանշանների համակցության մեջ պայմանանշանների քանակը (trsdo:IdCharacterQuantity) | | | | | | | | | | | | | | նույնականացման համարի պայմանանշանների համակցության մեջ պայմանանշանների քանակը | M.TR.SDE.00165 | trsdo:IdCharacterQuantity (M.TR.SDT.00032) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվը։  Նվազ. արժեքը՝ 1:  Առավ. արժեքը՝ 17 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.3. Նույնականացման համարի պայմանանշանի նկարագրությունը (trsdo:IdCharacterText) | | | | | | | | | | | | | | նույնականացման համարի պայմանանշանի (պայմանանշանների համակցության) նկարագրությունը | M.TR.SDE.00164 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը։  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.4. Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարի պայմանանշանի արժեքը (trcdo:IdCharacterValueDetails) | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) նույնականացման համարը կազմող պայմանանշանների (պայմանանշանների համակցությունների) արժեքի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00066 | trcdo:IdCharacterValueDetailsType (M.TR.CDT.00051) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..\* | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.4.1. Նույնականացման համարի պայմանանշանի արժեքի ծածկագիրը (trsdo:IdCharacterValueCode) | | | | | | | նույնականացման համարի պայմանանշանի (պայմանանշանների համակցության) արժեքի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00163 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։ Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.4.2. Նույնականացման համարի պայմանանշանի արժեքի նկարագրությունը (trsdo:IdCharacterValueText) | | | | | | | նույնականացման համարի պայմանանշանի (պայմանանշանների համակցության) արժեքի նկարագրությունը | M.TR.SDE.00167 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը։  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | | | | |
| 17. Տրանսպորտային միջոցի մոդիֆիկացիան (trcdo:VehiclеVariantDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) մոդիֆիկացիայի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00062 | trcdo:VehiclеVariantDetailsType (M.TR.CDT.00047) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | 17.1. Տրանսպորտային միջոցի մոդիֆիկացիայի նույնականացուցիչը (trsdo:VehicleTypeVariantId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների)՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված մոդիֆիկացիայի նշագիրը | M.TR.SDE.00157 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։ Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | 17.2. Էկոլոգիական դասի բացակայության հատկանիշը (trsdo:NotVehicleEcoClassCode Indicator) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է էկոլոգիական դասի բացակայությունը | M.TR.SDE.00006 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | 17.3. Էկոլոգիական դասի ծածկագիրը (trsdo:VehicleEcoClassCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի)՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված էկոլոգիական դասի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00085 | trsdo:VehicleEcoClassCodeType (M.TR.SDT.00021) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների եւ տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների էկոլոգիական դասերի տեղեկատուին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ \d{2} | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | 17.4. Տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի պատրաստման տարբերակի ծածկագիրը (trsdo:VehicleChassisDesignCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի պատրաստման տարբերակի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00188 | trsdo:VehicleChassisDesignCodeTуре (M.TR.SDT.00040) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների պատրաստման տարբերակների տեղեկատուին համապատասխան:  Ձեւանմուշ՝ \d{2} | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | 17.5. Տրանսպորտային միջոցի թափքը (խցիկը) (trcdo:VehiclеВоdyworkDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) թափքի (խցիկի) մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00071 | trcdo:VehicleBodyworkDetailsType (M.TR.CDT.00055) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.5.1. Տրանսպորտային միջոցի դռների քանակը (trsdo:VehicleDoorQuantity) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) դռների քանակը | M.TR.SDE.00084 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ։  Թվերի առավելագույն քանակը՝ 4 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.5.2. Տրանսպորտային միջոցի բեռնման տարածության կառուցվածքի նկարագրությունը (trsdo:VehicleCarriageSpaceImplementationText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) բեռնման տարածության կառուցվածքի նկարագրությունը | M.TR.SDE.00074 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը։  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.5.3. Բաղադրիչի նկարագրությունը (trsdo:VehicleComponentText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) թափքի (խցիկի) կառուցվածքային առանձնահատկությունների (տիպի) նկարագրությունը | M.TR.SDE.00146 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը։  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.5.4. Տրանսպորտային միջոցի ուղեւորատարողությունը (trsdo:VehiclеРassengerQuantity) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) ուղեւորատարողությունը՝ թույլատրված առավելագույն զանգվածի դեպքում | M.TR.SDE.00134 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվը։  Թվերի առավելագույն քանակը՝ 4 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.5.5. Տրանսպորտային միջոցի բեռնախցիկի հատվածամասերի ընդհանուր ծավալը (trsdo:VehicleTrunkVolumeMeasure) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի բեռնախցիկի հատվածամասերի ընդհանուր ծավալը | M.TR.SDE.00155 | csdo:PhysicalMeasureTуре (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode) | | | | | | | | | | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) | 1 | | | | |
|  | Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} |
|  | | | | | | | | | | | | 17.5.6. Տրանսպորտային միջոցի նստատեղը (trcdo:VehicleSeatDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի նստատեղերի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00009 | trcdo:VehicleSeatDetailsTуре (M.TR.CDT.00003) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \* 1. Նստատեղերի քանակը (trsdo:SeatQuantity) | | | | | | | | | | | | | նստատեղերի քանակը | M.TR.SDE.00145 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ։  Թվերի առավելագույն քանակը՝ 4 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.2. Տրանսպորտային միջոցի նստատեղերի շարքը (trcdo:VehicleSeatRawDetails) | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի նստատեղերի շարքի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00061 | trcdo:VehicleSeatRawDetailsTуре (M.TR.CDT.00046) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..\* | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.2.1. Նստատեղերի շարքի հերթական համարը (trsdo:SeatRawOrdinal) | | | | | նստատեղերի շարքի հերթական համարը | M.TR.SDE.00144 | csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ։  Թվերի առավելագույն քանակը՝ 3 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.2.2. Նստատեղերի քանակը (trsdo:SeatQuantity) | | | | | նստատեղերի քանակը նստատեղերի շարքում | M.TR.SDE.00145 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ։  Թվերի առավելագույն քանակը՝ 4 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | 17.6. Տրանսպորտային միջոցի ընթացային մասը (trcdo:VehicleRunningGearDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) ընթացային մասի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00079 | trcdo:VehicleRunningGearDetailsType (M.TR.CDT.00060) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | 17.6.1. Տրանսպորտային միջոցի անիվների քանակը (trsdo:VehicleWheelQuantity) | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) անիվների քանակը | M.TR.SDE.00162 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ։  Թվերի առավելագույն քանակը՝ 4 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | 17.6.2. Տանող անիվների քանակը (trsdo:РоweredWheelQuantity) | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) տանող անիվների քանակը | M.TR.SDE.00135 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ։  Թվերի առավելագույն քանակը՝ 4 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | 17.6.3. Տրանսպորտային միջոցի շրջանակի նկարագրությունը (trsdo:VehicleFrameText) | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) շրջանակի կառուցվածքային առանձնահատկությունների (տիպի) նկարագրությունը | M.TR.SDE.00109 | csdo:Тext1000Туре (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | 17.6.4. Ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների շրջանակի նկարագրությունը (trsdo:MachineFrameText) | | | | | | | | | | | | | | | | | ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների շրջանակի կառուցվածքային առանձնահատկությունների (տիպի) նկարագրությունը | M.TR.SDE.00029 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը։  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | 17.6.5. Տրանսպորտային միջոցի սռնին (trcdo:VehicleAxleDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) սռնու մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00067 | trcdo:VehicleAxleDetailsType (M.TR.CDT.00052) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..\* | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.1. Տրանսպորտային միջոցի սռնու հերթական համարը (trsdo:VehicleAxleOrdinal) | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) ընթացքի ուղղությամբ սռնու հերթական համարը | M.TR.SDE.00176 | csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ։  Թվերի առավելագույն քանակը՝ 3 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.2. Սռնու վրա ընկնող տեխնիկապես թույլատրելի առավելագույն զանգվածը (trsdo:VehicleTechnicallyPermissibleMaxWeightOnAxleMeasure) | | | | | | | | | | | | | պատրաստողի կողմից սահմանված՝ տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) սռնու վրա ընկնող տեխնիկապես թույլատրելի առավելագույն զանգվածը | M.TR.SDE.00181 | csdo:PhysicalMeasureTуре (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode) | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը |  | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.3. Երկտակ անվադողերով անիվների սռնու հատկանիշը (trsdo:DualTireAxleIndicator) | | | | | | | | | | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է սռնու վրա երկտակ անվադողերով անիվների առկայությունը. 1՝ սռնի՝ երկտակ անվադողերով անիվների, 0՝ սռնի՝ սովորական անվադողերով անիվների | M.TR.SDE.00191 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.4. Կառավարվող սռնու հատկանիշը (trsdo:SteeringAxleIndicator) | | | | | | | | | | | | | կառավարվող սռնու հատկանիշը. 1՝ սռնին կառավարվող է, 0՝ սռնին կառավարվող չէ | M.TR.SDE.00193 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.5. Տանող սռնու հատկանիշը (trsdo:DrivingAxleIndicator) | | | | | | | | | | | | | տանող սռնու հատկանիշը. 1՝ սռնին տանող է, 0՝ սռնին տանող չէ | M.TR.SDE.00190 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.6. Արգելակային սռնու հատկանիշը (trsdo:BrakingAxleIndicator) | | | | | | | | | | | | | | արգելակային սռնու հատկանիշը. 1՝ սռնին արգելակային է, 0՝ սռնին արգելակային չէ | M.TR.SDE.00189 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.7. Տրանսպորտային միջոցի սռնու անվամեջի մեծությունը (trsdo:VehicleAxleSweptPathMeasure) | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) սռնու անվամեջի մեծությունը | M.TR.SDE.00112 | csdo:PhysicalMeasureTуре (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode) | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը |  | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.8. Տրանսպորտային միջոցի անվադողի տեսակի ծածկագիրը (trsdo:VehicleTyreKindCode) | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) կիրառվող օդաճնշական անվադողի տեսակի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00158 | trsdo:VehicleTyreKindCodeType (M.TR.SDT.00037) Ծածկագրի արժեքը՝ ՄԱԿ-ի ԵՏՀ թիվ 30-02 կանոններին համապատասխան:  Ձեւանմուշ՝ [0-9]{3}/[0-9]{2,3}[B|D|R][0-9]{l,2}(,[0-9])? [0-9]{2,3}[A-Z0-9]{1,2} | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.6.6. Տրանսպորտային միջոցի անվային բազան (trsdo:VehiclеWheelbaseMeasure) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) անվային բազան | M.TR.SDE.00161 | csdo:PhysicalMeasureTуре (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode) | | | | | | | | | | | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը |  | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.6.7. Ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների ճանապարհային գետնահեռությունը (trsdo:VehicleGroundClearanceMeasure) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների ճանապարհային գետնահեռությունը | M.TR.SDE.00197 | csdo:PhysicalMeasureTуре (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode) | | | | | | | | | | | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը |  | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.6.8. Տրանսպորտային միջոցի փոխհաղորդակի նկարագրությունը (trsdo:VehicleTransmissionText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) փոխհաղորդակի տիպի նկարագրությունը | M.TR.SDE.00154 | csdo:Тext1000Туре (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.6.9. Ինքնագնաց մեքենայի փոխհաղորդակի սխեմայի նկարագրությունը (trsdo:MachineTransmissionText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների փոխհաղորդակի սխեմայի նկարագրությունը | M.TR.SDE.00023 | csdo:Тext1000Туре (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.6.10. Փոխհաղորդակի հանգույցը (trcdo:ТransmissionUnitDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) փոխհաղորդակի հանգույցի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00068 | trcdo:ТransmissionUnitDetailsTypе (M.TR.CDT.00053) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..\* | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.1. Հանգույցի ծածկագիրը (trsdo:VehicleUnitKindCode) | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) հանգույցի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00185 | trsdo:VehicleUnitKindCodeType (M.TR.SDT.00035) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների եւ տեխնիկայի այլ տեսակների հանգույցների տեսակների տեղեկատուին համապատասխան:  Ձեւանմուշ՝ \d{2} | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.2. Բաղադրիչի մակնիշի անվանումը (trsdo:VehicleComponentMakeName) | | | | | | | | | | | | | | փոխհաղորդակի հանգույցի մակնիշի անվանումը | M.TR.SDE.00114 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.3. Տրանսպորտային միջոցի բաղադրիչի մոդելի ծածկագիրը (trsdo:VehicleComponentModelCode) | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) փոխհաղորդակի հանգույցի տեսակի՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00174 | trsdo:Code20Tуре (M.TR.SDT.00034) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1.  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.4. Բաղադրիչի նկարագրությունը (trsdo:VehicleComponentText) | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) փոխհաղորդակի հանգույցի կառուցվածքային առանձնահատկությունների (տիպի) նկարագրությունը | M.TR.SDE.00146 | csdo:Тext1000Туре (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.5. Փոխհաղորդակի հանգույցի փոխանցումների քանակը (trsdo:TransmissionUnitGearQuantity) | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) փոխհաղորդակի հանգույցի փոխանցումների քանակը | M.TR.SDE.00179 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ։  Թվերի առավելագույն քանակը՝ 4 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.6. Փոխհաղորդակի հանգույցի փոխանցումը (trcdo:ТransmissionUnitGearDetails) | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) փոխհաղորդակի հանգույցի փոխանցման մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00076 | trcdo:TransmissionUnitGearDetailsType (M.TR.CDT.00059) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..\* | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.6.1. Փոխհաղորդակի հանգույցի փոխանցման անվանումը (trsdo:TransmissionUnitGearName) | | | | փոխհաղորդակի հանգույցի փոխանցման անվանումը | M.TR.SDE.00177 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.6.2. Փոխհաղորդակի հանգույցի փոխանցիչ թիվը (trsdo:TransmissionUnitGearRate) | | | | փոխհաղորդակի հանգույցի փոխանցման փոխանցիչ թիվը | M.TR.SDE.00178 | trsdo:TransmissionUnitGearRateType (M.TR.SDT.00036) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 5։ Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 3 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.6.3. Հետընթաց փոխանցման հատկանիշը (trsdo:TransmissionUnitReverseGearlndicator) | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է հետընթացի փոխանցումը. 1՝ հետընթացի փոխանցումը, 0՝ առաջընթացի փոխանցումը | M.TR.SDE.00077 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.7. Հզորության փոխանցման լիսեռը  (trcdo:VehiclePowerTakeOffDetails) | | | | | | | | | | | | | հզորության փոխանցման լիսեռի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00096 | trcdo:VehiclеРоwerTakeОffDetailsTypе (M.TR.CDT.00077) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..\* | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.7.1. Բաղադրիչի նկարագրությունը (trsdo:VehicleComponentText) | | | | հզորության փոխանցման լիսեռի կառուցվածքային առանձնահատկությունների (տիպի) նկարագրությունը | M.TR.SDE.00146 | csdo:Тext1000Туре (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.7.2. Տրանսպորտային միջոցի բաղադրիչի գտնվելու տեղի նկարագրությունը (trsdo:VehicleComponentLocationText) | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) բաղադրիչի գտնվելու տեղի նկարագրությունը, որը բավարար է այն հայտնաբերելու համար | M.TR.SDE.00184 | csdo:Тext1000Туре (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.7.3. Տրանսպորտային միջոցի լիսեռի պտտման արագությունը (trsdo:VehicleShaftRotationFrequencyMeasure) | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) լիսեռի պտտման արագությունը | M.TR.SDE.00102 | csdo:PhysicalMeasureTуре (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24։ Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode) | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը |  | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.7.4. Փոխհաղորդակի հանգույցի փոխանցիչ թիվը (trsdo:TransmissionUnitGearRate) | | | | շարժիչի ծնկավոր լիսեռի նկատմամբ հզորության փոխանցման լիսեռի պտտման հաճախականության հարաբերակցությունը | M.TR.SDE.00178 | trsdo:TransmissionUnitGearRateType (M.TR.SDT.00036) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 5։ Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 3 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.6.11. Տրանսպորտային միջոցի կցորդիչը (trcdo:VehicleClutchDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի կցորդիչի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00073 | trcdo:VehicleComponentDetailsType (M.TR.CDT.00057) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.1. Բաղադրիչի մակնիշի անվանումը (trsdo:VehicleComponentMakeName) | | | | | | | | | | | | | | բաղադրիչի մակնիշի անվանումը | M.TR.SDE.00114 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.2. Բաղադրիչի նկարագրությունը (trsdo:VehicleComponentText) | | | | | | | | | | | | | | բաղադրիչի տիպի նկարագրությունը | M.TR.SDE.00146 | csdo:Тext1000Туре (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.6.12. Տրանսպորտային միջոցի կախոցը (trcdo:VehicleSuspensionDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) կախոցի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00081 | trcdo:VehicleSuspensionDetailsType (M.TR.CDT.00062) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..\* | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.1. Տրանսպորտային միջոցի կախոցի տեսակի ծածկագիրը (trsdo:VehicleSuspensionKindCode) | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) կախոցի տեսակի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00201 | trsdo:VehicleSuspensionKindCodeType (M.TR.SDT.00044) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների եւ տեխնիկայի այլ տեսակների կախոցի տեսակների ցանկին համապատասխան:  Ձեւանմուշ՝ \d{2} | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.2. Բաղադրիչի նկարագրությունը (trsdo:VehicleComponentText) | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) կախոցի տիպի նկարագրությունը | M.TR.SDE.00146 | csdo:Тext1000Туре (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.6.13. Տրանսպորտային միջոցի ղեկային կառավարումը (trcdo:VehicleSteeringDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) ղեկային կառավարման մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00080 | trcdo:VehicleSteeringDetailsType (M.TR.CDT.00061) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.1. Բաղադրիչի նկարագրությունը (trsdo:VehicleComponentText) | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) ղեկային կառավարման կառուցվածքային առանձնահատկությունների (տիպի) նկարագրությունը | M.TR.SDE.00146 | csdo:Тext1000Туре (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.2. Բաղադրիչի մակնիշի անվանումը (trsdo:VehicleComponentMakeName) | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) ղեկային կառավարման մակնիշի անվանումը | M.TR.SDE.00114 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.3. Ղեկանիվի դիրքի ծածկագիրը (trsdo:SteeringWheelPositionCode) | | | | | | | | | | | | | | ինքնագնաց մեքենայի երկայնական առանցքի նկատմամբ ղեկանիվի դիրքի (ղեկային կառավարման լծակների) ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00194 | trsdo:SteeringWheelPositionCodeType (M.TR.SDT.00041) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցի, տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների երկայնական առանցքի նկատմամբ ղեկանիվի դիրքերի ցանկին համապատասխան:  Ձեւանմուշ՝ \d{2} | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.4. Տրանսպորտային միջոցի բաղադրիչի գտնվելու տեղի նկարագրությունը (trsdo:VehicleComponentLocationText) | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) ղեկային կառավարման գտնվելու տեղի նկարագրությունը, որը բավարար է այն հայտնաբերելու համար | M.TR.SDE.00184 | csdo:Тext1000Туре (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.6.14. Տրանսպորտային միջոցի անվադողի տեսակի ծածկագիրը (trsdo:VehicleTyreKindCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) կիրառվող օդաճնշական անվադողի տեսակի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00158 | trsdo:VehicleTyreKindCodeType (M.TR.SDT.00037) Ծածկագրի արժեքը՝ ՄԱԿ-ի ԵՏՀ թիվ 30-02 կանոններին համապատասխան:  Ձեւանմուշ՝ [0-9]{3 }/[0-9]{2,3}[В|D|R][0-9]{1,2}(,[0-9])?[0-9]{2,3}[A-Z0-9]{1,2} | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | 17.7. Բազային տրանսպորտային միջոց (trcdo:BaseVehicleDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | որպես բազային պատրաստման համար օգտագործված այլ պատրաստողի տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00048 | trcdo:ВasеVehicleDetailsType (M.TR.CDT.00034) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.7.1. Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի անվանումը (csdo:VehicleMakeName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) մակնիշի անվանումը | M.SDE.00219 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.7.2. Տրանսպորտային միջոցի տիպի՝ պատրաստողի կողմից տրված նույնականացուցիչը (trsdo:VehiclеТурeId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) տիպի՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված նշագիրը | M.TR.SDE.00156 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։ Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.7.3. Տրանսպորտային միջոցի առեւտրային անվանումը (csdo:VehicleCommercialName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների)՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված առեւտրային անվանումը | M.SDE.00220 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.7.4. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) անձնագրի (էլեկտրոնային անձնագրի) համարը | M.SDE.00044 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։ Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.7.5. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի անձնագրի (էլեկտրոնային անձնագրի) ձեւակերպման ամսաթիվը | M.SDE.00045 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝  ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | 17.8. Տրանսպորտային միջոցի եզրաչափքային չափերը (trcdo:VehicleOverallDimensionDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի եզրաչափքային չափերի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00058 | ccdo:OverallDimensionDetailsTуре (M.CDT.00030) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.8.1. Երկարությունը (csdo:LengthMeasure) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | երկայնակի ուղղությամբ օբյեկտի գծային չափը | M.SDE.00112 | csdo:PhysicalMeasureTуре (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24։ Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode) | | | | | | | | | | | | | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը |  | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.8.2. Լայնությունը (csdo:WidthMeasure) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | լայնակի ուղղությամբ օբյեկտի գծային չափը | M.SDE.00113 | csdo:PhysicalMeasureTуре (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24։ Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode) | | | | | | | | | | | | | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը |  | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.8.3. Բարձրությունը (csdo:НeightMeasure) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ուղղահայաց ուղղությամբ օբյեկտի գծային չափը | M.SDE.00114 | csdo:PhysicalMeasureTуре (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24։ Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode) | | | | | | | | | | | | | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը |  | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | 17.9. Քարշակման հնարավորության բացակայության հատկանիշը (trsdo:NotVehicleTrailerIndicator) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է քարշակման հնարավորության բացակայությունը. 0՝ քարշակումը նախատեսված չէ, 1՝ քարշակումը նախատեսված է | M.TR.SDE.00047 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | 17.10. Կցորդի զանգվածը՝ առանց արգելակային համակարգի (trsdo:VehicleMaxUnbrakedTrailerWeightMeasure) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցն արտադրողի կողմից սահմանված քարշակվող կցորդի՝ տեխնիկապես թույլատրելի առավելագույն զանգվածն առանց արգելակային համակարգի, կամ ինքնագնաց մեքենայի՝ տեխնիկապես թույլատրելի առավելագույն քարշակվող զանգվածը | M.TR.SDE.00171 | csdo:PhysicalMeasureTуре (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24։ Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) | 1 | | | | |
|  | Տառաթվային ծածկագիր:  Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} |  | | | | |
|  | | | | | | | | 17.11. Կցորդի զանգվածը՝ արգելակային համակարգի հետ միասին (trsdo:VehicleMaxBrakedTrailerWeightMeasure) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցը (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակը) արտադրողի կողմից սահմանված քարշակվող կցորդի՝ տեխնիկապես թույլատրելի առավելագույն զանգվածը՝ արգելակային համակարգի հետ միասին | M.TR.SDE.00172 | csdo:PhysicalMeasureTуре (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24։ Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր:  Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | | | | | 17.12. Տրանսպորտային միջոցի կցորդման սարքվածքի վրա ընկնող բեռնվածքը (trsdo:VehicleHitchLoadMeasure) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների կցաքարշակային սարքվածքի կցակետում տեխնիկապես թույլատրելի ստատիկ ուղղաձիգ բեռնվածքը | M.TR.SDE.00175 | csdo:PhysicalMeasureTуре (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24։ Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր:  Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | 17.13. Տեխնիկապես թույլատրելի քարշակվող զանգվածը (trsdo:PermissibleTowableWeightMeasure) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | պատրաստողի կողմից սահմանված՝ ինքնագնաց մեքենայի՝ տեխնիկապես թույլատրելի քարշակվող զանգվածը | M.TR.SDE.00199 | csdo:PhysicalMeasureTуре (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24։ Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) | 1 | | | | |
|  | Տառաթվային ծածկագիր:  Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} |
|  | | | | | | | | 17.14. Տրանսպորտային միջոցի վառելիքի տեսակի ծածկագիրը (trsdo:VehicleFuelKindCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) վառելիքի տեսակի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00028 | trsdo:VehicleFuelKindCodeType (M.TR.SDT.00013) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների եւ տեխնիկայի այլ տեսակների վառելիքի տեսակների տեղեկատուին համապատասխան:  Ձեւանմուշ՝ \d{2} | 0..\* | | | | |
|  | | | | | | | | 17.15. Տրանսպորտային միջոցի վառելիքի տեսակի անվանումը (trsdo:VehicleFuelKindName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) վառելիքի տեսակի անվանումը | M.TR.SDE.00097 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..\* | | | | |
|  | | | | | | | | 17.16. Սնուցման համակարգը (trcdo:FuelFeedDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) սնուցման համակարգի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00075 | trcdo:VehicleComponentDetailsType (M.TR.CDT.00057) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.16.1. Բաղադրիչի մակնիշի անվանումը (trsdo:VehicleComponentMakeName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | բաղադրիչի մակնիշի անվանումը | M.TR.SDE.00114 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.16.2. Բաղադրիչի նկարագրությունը (trsdo:VehicleComponentText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | բաղադրիչի տիպի նկարագրությունը | M.TR.SDE.00146 | csdo:Тext1000Туре (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | 17.17. Տրանսպորտային միջոցի վառոցքի համակարգը (trcdo:VehiclelgnitionDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) վառոցքի համակարգի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00077 | trcdo:VehicleComponentDetailsTуре (M.TR.CDT.00057) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.17.1. Բաղադրիչի մակնիշի անվանումը (trsdo:VehicleComponentMakeName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | բաղադրիչի մակնիշի անվանումը | M.TR.SDE.00114 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.17.2. Բաղադրիչի նկարագրությունը (trsdo:VehicleComponentText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | բաղադրիչի տիպի նկարագրությունը | M.TR.SDE.00146 | csdo:Тext1000Туре (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | 17.18. Բանած գազերի արտաթողման եւ չեզոքացման համակարգը (trcdo:ExhaustDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) բանած գազերի արտաթողման եւ չեզոքացման համակարգի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00074 | trcdo:VehicleComponentDetailsType (M.TR.CDT.00057) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.18.1. Բաղադրիչի մակնիշի անվանումը (trsdo:VehicleComponentMakeName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | բաղադրիչի մակնիշի անվանումը | M.TR.SDE.00114 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.18.2. Բաղադրիչի նկարագրությունը (trsdo:VehicleComponentText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | բաղադրիչի տիպի նկարագրությունը | M.TR.SDE.00146 | csdo:Тext1000Туре (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | 17.19. Էներգիայի կուտակման սարքը (trcdo:PowerStorageDeviceDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) էներգիայի կուտակման սարքի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00070 | trcdo:PowerStorageDeviceDetailsType (M.TR.CDT.00054) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..\* | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.19.1. Բաղադրիչի նկարագրությունը (trsdo:VehicleComponentText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) էներգիայի կուտակման սարքի նկարագրությունը | M.TR.SDE.00146 | csdo:Тext1000Туре (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.19.2. Տրանսպորտային միջոցի բաղադրիչի գտնվելու տեղի նկարագրությունը (trsdo:VehicleComponentLocationText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) բաղադրիչի գտնվելու տեղի նկարագրությունը, որը բավարար է այն հայտնաբերելու համար | M.TR.SDE.00184 | csdo:Тext1000Туре (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.19.3. Տրանսպորտային միջոցի ընթացքի պաշարը (trsdo:VehicleRangeMeasure) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | միայն էլեկտրաշարժաբերով շարժման մեջ դրվող տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) ընթացքի պաշարը | M.TR.SDE.00183 | csdo:PhysicalMeasureTуре (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24։ Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode) | | | | | | | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) | 1 | | |
|  | Տառաթվային ծածկագիր:  Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} |
| 17.19.4. Էներգիայի կուտակման սարքի աշխատանքային լարումը (trsdo:PowerStorageDeviceVoltageMeasure) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) էներգիայի կուտակման սարքի աշխատանքային լարումը | M.TR.SDE.00220 | csdo:PhysicalMeasureTуре (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24։ Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode) | | | | | | | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր:  Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | | |
|  | | | | | | | | 17.20. Տրանսպորտային միջոցի անվանական լարումը (trsdo:VehicleVoltageMeasure) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների էլեկտրական համակարգի անվանական լարումը | M.TR.SDE.00202 | csdo:PhysicalMeasureTуре (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24։ Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր:  Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | 17.21. Տրանսպորտային միջոցի առավելագույն արագությունը (trsdo:VehicleMaxSpeedMeasure) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների թույլատրելի առավելագույն արագությունը | M.TR.SDE.00206 | csdo:PhysicalMeasureTуре (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24։ Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր:  Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | | | | |
|  | | | | | | | 17.22. Տրանսպորտային միջոցի արգելակային համակարգը (trcdo:VehicleBrakingSystemDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) արգելակային համակարգի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00072 | trcdo:VehicleBrakingSystemDetailsType (M.TR.CDT.00056) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..\* | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.22.1. Տրանսպորտային միջոցի արգելակային համակարգի տեսակի ծածկագիրը (trsdo:VehicleBrakingSystemKindCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) արգելակային համակարգի տեսակի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00147 | trsdo:VehicleBrakingSystemKindCodeType (M.TR.SDT.00042) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների եւ տեխնիկայի այլ տեսակների արգելակային համակարգերի տեսակների ցանկին համապատասխան:  Ձեւանմուշ՝ \d{2} | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.22.2. Բաղադրիչի նկարագրությունը (trsdo:VehicleComponentText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) արգելակային համակարգի կառուցվածքի նկարագրությունը | M.TR.SDE.00146 | csdo:Тext1000Туре (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | 17.23. Շարժիչների քանակը (trsdo:EngineQuantity) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ներքին այրման շարժիչների քանակը | M.TR.SDE.00223 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ։ Թվերի առավելագույն քանակը՝ 4 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | 17.24. Ներքին այրման շարժիչը (trcdo:EngineDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) ներքին այրման շարժիչի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների շարժահաղորդ շարժիչի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00051 | trcdo:EngineDetailsType (M.TR.CDT.00037) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..\* | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.24.1. Բաղադրիչի մակնիշի անվանումը (trsdo:VehicleComponentMakeName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ներքին այրման շարժիչի մակնիշի անվանումը | M.TR.SDE.00114 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.24.2. Բաղադրիչի նկարագրությունը (trsdo:VehicleComponentText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ներքին այրման շարժիչի կառուցվածքային առանձնահատկությունների (տիպի) նկարագրությունը, որը բնութագրում է դրա աշխատանքի սկզբունքը | M.TR.SDE.00146 | csdo:Тext1000Туре (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. Երկարությունը՝ 1000 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.24.3. Տրանսպորտային միջոցի բաղադրիչի մոդելի ծածկագիրը (trsdo:VehicleComponentModelCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | շարժիչի տիպի՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00174 | trsdo:Code20Type (M.TR.SDT.00034) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | | | | |
| 17.24.4. Շարժիչի գլանների քանակը (trsdo:EngineCylinderQuantity) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ներքին այրման շարժիչի գլանների քանակը | M.TR.SDE.00096 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ։ Թվերի առավելագույն քանակը՝ 4 | 0..1 | | | | |
| 17.24.5. Շարժիչի գլանների գտնվելու տեղի նկարագրությունը (trsdo:EngineCylinderArrangementText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ներքին այրման շարժիչի գլանների գտնվելու տեղի նկարագրությունը | M.TR.SDE.00095 | csdo:Тext1000Туре (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | | | | |
| 17.24.6. Շարժիչի գլանների աշխատանքային ծավալը (trsdo:EngineCapacityMeasure) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ներքին այրման շարժիչի գլանների աշխատանքային ծավալը | M.TR.SDE.00094 | csdo:PhysicalMeasureTуре (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24։ Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode) | | | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը |  | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.24.7. Շարժիչի սեղմման աստիճանը (trsdo:EngineCompressionRate) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ներքին այրման շարժիչի սեղմման աստիճանը | M.TR.SDE.00103 | trsdo:EngineCompressionRateType (M.TR.SDT.00028) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 3։ Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 1 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.24.8. Շարժիչի առավելագույն հզորությունը (trcdo:EngineMaxPowerDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ներքին այրման շարժիչի առավելագույն հզորության մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00052 | trcdo:EngineMaxPowerDetailsType (M.TR.CDT.00038) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.1. Շարժիչի առավելագույն հզորությունը (csdo:EngineMaxPower Measure) | | | | | | | | | | | | | | | շարժիչի առավելագույն հզորությունը | M.SDE.00218 | csdo:UnifiedPhysicalMeasureTуре (M.SDT.00122) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24։ Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode) | | | | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) | 1 | | | | |
|  | Տառաթվային ծածկագիր:  Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} |
| բ) դասակարգչի նույնականացուցիչ (ատրիբուտ measurementUnitCodeListId) | | | | | | | չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը |  | csdo:ReferenceDataIdTуре (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։.  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.2. Տրանսպորտային միջոցի լիսեռի պտտման արագությունը (trsdo:VehicleShaftRotation FrequencyMeasure) | | | | | | | | | | | | | | | ներքին այրման շարժիչի ծնկավոր լիսեռի պտտման արագությունը, որի դեպքում ապահովվում է շարժիչի առավելագույն հզորությունը | M.TR.SDE.00102 | csdo:PhysicalMeasureTуре (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24։ Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode) | | | | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր:  Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 17.24.9. Շարժիչի առավելագույն պտտող մոմենտը (trcdor:EngineMaxTorqueDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ներքին այրման շարժիչի առավելագույն պտտող մոմենտի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00053 | trcdo:EngineMaxTorqueDetailsType (M.TR.CDT.00039) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | \* 1. Տրանսպորտային միջոցի շարժիչի առավելագույն պտտող մոմենտը (trsdo:EngineMaxTorqueMeasure) | | | | | | | | | | | | | | | ներքին այրման շարժիչի կողմից զարգացվող առավելագույն պտտող մոմենտը | M.TR.SDE.00100 | csdo:PhysicalMeasureTуре (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24։ Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode) | | | | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր:  Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | \*.2. Տրանսպորտային միջոցի լիսեռի պտտման արագությունը (trsdo:VehicleShaftRotationFrequencyMeasure) | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի ներքին այրման շարժիչի ծնկավոր լիսեռի պտտման արագությունը, որի դեպքում ապահովվում է շարժիչի առավելագույն պտտող մոմենտը | M.TR.SDE.00102 | csdo:PhysicalMeasureTуре (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24։ Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode) | | | | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր:  Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 17.24.10. Տրանսպորտային միջոցի բաղադրիչի գտնվելու տեղի նկարագրությունը (trsdo:VehicleComponentLocationText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) շարժիչի գտնվելու տեղի նկարագրությունը | M.TR.SDE.00184 | csdo:Тext1000Туре (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | 17.25. Տրանսպորտային միջոցի զանգվածը (trsdo:VehicleMassMeasure) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի)՝ պատրաստողի կողմից սահմանված զանգվածը | M.TR.SDE.00153 | trsdo:VehicleMassMeasureType (M.TR.SDT.00045) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24։ Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 1..\* | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | բ) տրանսպորտային միջոցի զանգվածի տեսակը (ատրիբուտ vehicleMassCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի զանգվածի տեսակի ծածկագրային նշագիրը |  | trsdo:VehicleMassCodeType (M.TR.SDT.00043) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների եւ տեխնիկայի այլ տեսակների զանգվածի տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ \d{2} | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | 17.26. Տրանսպորտային միջոցի էլեկտրամեքենան (trcdo:VehicleElectricalMachineDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | հիբրիդային տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) փոխհաղորդակի կազմում էլեկտրամոբիլի էլեկտրաշարժիչի կամ էլեկտրամեքենայի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00050 | trcdo:VehicleElectricalMachineDetailsType (M.TR.CDT.00036) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..\* | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.26.1. Էլեկտրամեքենայի տեսակի ծածկագիրը (trsdo:ElectricalMachineKindCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) էլեկտրամեքենայի տեսակի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00087 | trsdo:VehicleElectricalMachineKindCodeType (M.TR.SDT.00022) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների եւ տեխնիկայի այլ տեսակների էլեկտրամեքենաների տեսակների ցանկին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ \d{2} | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.26.2. Տրանսպորտային միջոցի բաղադրիչի մոդելի ծածկագիրը (trsdo:VehicleComponentModelCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) էլեկտրամեքենայի՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00174 | trsdo:Code20Type (M.TR.SDT.00034) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | | | | |
| 17.26.3. Բաղադրիչի մակնիշի անվանումը (trsdo:VehicleComponentMakeName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) էլեկտրամեքենայի մակնիշի անվանումը | M.TR.SDE.00114 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | | | | |
| 17.26.4. Բաղադրիչի նկարագրությունը (trsdo:VehicleComponentText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) էլեկտրամեքենայի տիպի եւ բնութագրի (հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի, փոփոխական հոսանքի համար՝ սինքրոն կամ ասինքրոն, փուլերի քանակը) նկարագրությունը | M.TR.SDE.00146 | csdo:Тext1000Туре (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 1 | | | | |
| 17.26.5. Էլեկտրաշարժիչի առավելագույն հզորությունը (trsdo:ElectricMotorPowerMeasure) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | հաստատուն հոսանքի դեպքում էլեկտրական քարշի համակարգի առավելագույն օգտակար հզորությունը, որը քարշի համակարգը կարող է միջինում ապահովել 30-րոպեանոց ժամանակահատվածում | M.TR.SDE.00091 | csdo:PhysicalMeasureTуре (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24։ Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode) | | | | | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 17.26.6. Էլեկտրամեքենայի աշխատանքային լարումը (trsdo:ElectricalMachineVoltageMeasure) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) էլեկտրամեքենայի աշխատանքային լարումը | M.TR.SDE.00090 | csdo:PhysicalMeasureTуре (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասնական համակարգում թիվ: Թվերի առավելագույն քանակը՝ 24։ Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ա) չափման միավոր (ատրիբուտ measurementUnitCode) | | | | | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիր: Ձեւանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | | | | | 17.27. Շարժիչով կառավարման բլոկի մոդելը (trsdo:ECUModelCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ներքին այրման շարժիչով կառավարման բլոկի՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված պայմանական նշագիրը | M.TR.SDE.00173 | trsdo:Code20Type (M.TR.SDT.00034) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | | | | |
| 18. Տրանսպորտային միջոցը պատրաստողը (trcdo:VehicleManufacturerDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցը, տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակը կամ ինքնագնաց մեքենան պատրաստողի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00045 | trcdo:VehicleManufacturerDetailsType (M.TR.CDT.00264) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 1..\* | | | | |
|  | | | | | | | | 18.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տնտեսավարող սուբյեկտի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00162 | csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։  Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2} | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ (ատրիբուտ codeListId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը | - | csdo:ReferenceDataIdTуре (M.SDT.00091) | 1 | | | | |
|  | Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 20 |  | | | | |
|  | | | | | | | | 18.2. Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (csdo:BusinessEntityName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը կամ տնտեսական գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը | M.SDE.00187 | csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1։ Առավ. երկարությունը՝ 300 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | 18.3. Տնտեսավարող սուբյեկտի կրճատ անվանումը (csdo:BusinessEntityBriefName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տնտեսավարող սուբյեկտի համառոտ անվանումը կամ տնտեսական գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը | M.SDE.00188 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | 18.4. Կազմակերպաիրավական ձեւի անվանումը (csdo:BusinessEntityTypeName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | այն կազմակերպաիրավական ձեւի անվանումը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը | M.SDE.00090 | csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 300 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | 18.5. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | պետական գրանցման ժամանակ տրված գրանցման համարը (ծածկագիրը)՝ ըստ ռեեստրի (ռեգիստրի) | M.SDE.00189 | csdo:BusinessEntityIdTуре (M.SDT.00157) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | ա) նույնականացման մեթոդ (ատրիբուտ kindId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը | - | csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Նույնականացուցիչի արժեքը՝ տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատուից | 1 | | | | |
|  | | | | | | | 18.6. Հասցեն (ccdo:SubjectAddressDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տնտեսավարող սուբյեկտի հասցեն | M.CDE.00058 | ccdo:SubjectAddressDetailsTуре (M.CDT.00064) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 1..\* | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 18.6.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo:AddressKindCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00192 | csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների դասակարգչին համապատասխան։  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 18.6.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | երկրի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00162 | csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։  Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2} | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ (ատրիբուտ codeListId) | | | | | | | | | | | | տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը | - | csdo:ReferenceDataIdTуре (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 18.6.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը | M.SDE.00031 | csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 17 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 18.6.4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | առաջին մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը | M.SDE.00007 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 18.6.5. Շրջանը (csdo:DistrictName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը | M.SDE.00008 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | | | | |
| 18.6.6. Քաղաքը (csdo:CityName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | քաղաքի անվանումը | M.SDE.00009 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | | | | |
| 18.6.7. Բնակավայրը (csdo:SettlementName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | բնակավայրի անվանումը | M.SDE.00057 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | | | | |
| 18.6.8. Փողոցը (csdo:StreetName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցաճանապարհային ցանցի տարրի անվանումը | M.SDE.00010 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | | | | |
| 18.6.9. Շենքի համարը (csdo:BuildingNumberId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | շենքի, մասնաշենքի, կառույցի նշագիրը | M.SDE.00011 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։ Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 18.6.10. Շինության համարը (csdo:RoomNumberId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը | M.SDE.00012 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | | | | |
| 18.6.11. Փոստային ինդեքսը (csdo:PostCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փոստային կապի ձեռնարկության փոստային ինդեքսը | M.SDE.00006 | csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձեւանմուշ՝ [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[А-Z0-9] | 0..1 | | | | |
| 18.6.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը | M.SDE.00013 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | 18.7. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:UnifiedCommunicationDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տնտեսավարող սուբյեկտի կոնտակտային վավերապայմանը | M.CDE.00059 | ccdo:UnifiedCommunicationDetailsType (M.CDT.00065) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..\* | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 18.7.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCommunicationChannelCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00193 | csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ (ատրիբուտ codeListId) | | | | | | | | | | | | | | | տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը |  | csdo:ReferenceDataIdTуре (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 18.7.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannelName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն) անվանումը | M.SDE.00093 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | | | | |
| 18.7.3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannelId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի հասցեի եւ այլնի նշում) | M.SDE.00015 | csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 1..\* | | | | |
|  | | | | | | 18.8. Տրանսպորտային միջոցը պատրաստողի տեսակի ծածկագիրը (trsdo:VehicleManufacturerKindCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցը պատրաստողի տեսակի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00253 | trsdo:VehicleManufacturerKindCodeType (M.TR.SDT.00053) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցները, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակները, ինքնագնաց մեքենաները եւ տեխնիկայի այլ տեսակներ պատրաստողների տեսակների դասակարգչին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ \d{2} | 1 | | | | |
| 19. Տրանսպորտային միջոցի երաշխիքային նորոգման նկարագրությունը (trsdo:WarrantyWorkText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | պատրաստողի ներկայացուցչի կողմից կատարված՝ տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) երաշխիքային նորոգման նկարագրությունը՝ փոխարինված համարային ագրեգատների մասին տեղեկությունների նշմամբ | M.TR.SDE.00160 | csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը։  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 4000 | 0..1 | | | | |
| 20. Ծանոթագրություն (csdo:NoteText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցը պատրաստող կազմակերպության լրացուցիչ տեղեկատվությունը | M.SDE.00076 | csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը։  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 4000 | 0..\* | | | | |
| 21. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) ծագման երկրի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00162 | csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։  Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2} | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ (ատրիբուտ codeListId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը | - | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 | | | | |
| 22. Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (csdo:BusinessEntityName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | էլեկտրոնային անձնագիրը ձեւակերպած տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը | M.SDE.00187 | csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 300 | 1 | | | | |
| 23. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | էլեկտրոնային անձնագիրը ձեւակերպած տնտեսավարող սուբյեկտի եզակի նույնականացուցիչը | M.SDE.00189 | csdo:BusinessEntityIdTуре (M.SDT.00157) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | ա) նույնականացման մեթոդ (ատրիբուտ kindId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը | - | csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Նույնականացուցիչի արժեքը՝ տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատուից | 1 | | | | |
| 24. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | էլեկտրոնային անձնագրի ձեւակերպման ամսաթիվը (էլեկտրոնային անձնագրերի համակարգերում «գործող» կարգավիճակի տրման ամսաթիվը) | M.SDE.00045 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝  ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 | | | | |
| 25. Տրանսպորտային միջոցի կամ ինքնագնաց մեքենայի պետական գրանցման մասին տեղեկությունները (trcdo:VehicleRegistrationDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի կամ ինքնագնաց մեքենայի պետական գրանցման մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00060 | trcdo:VehicleRegistrationDetailsType (M.TR.CDT.00045) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 1 | | | | |
|  | | | | | 25.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | այն անդամ պետության ծածկագրային նշագիրը, որում իրականացվել են գրանցման գործողությունները | M.SDE.00162 | csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։  Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2} | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ (ատրիբուտ codeListId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը | - | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 | | | | |
|  | | | | | 25.2. Իրավունքի սուբյեկտի տեսակի ծածկագիրը (trsdo:LegalPersonKindCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի կամ ինքնագնաց մեքենայի սեփականատիրոջ (տիրապետողի) տեսակի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00062 | trsdo:LegalPersonKindCodeType (M.TR.SDT.00018) Ծածկագրի արժեքը՝ իրավունքի սուբյեկտի տեղեկատուին համապատասխան:  Ձեւանմուշ՝ \d{2} | 1 | | | | |
|  | | | | | 25.3. Տրանսպորտային միջոցի մասով կատարված գրանցման գործողության ծածկագիրը (trsdo:RegistrationEventKindCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի կամ ինքնագնաց մեքենայի մասով կատարված գրանցման գործողության անվանումը | M.TR.SDE.00025 | trsdo:RegistrationEventKindCodeTуре (M.TR.SDT.00009) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցի, ինքնագնաց մեքենայի եւ այլ տեսակի տեխնիկայի մասով գրանցման գործողությունների տեղեկատուին համապատասխան: Ձեւանմուշ՝ \d{2} | 0..1 | | | | |
|  | | | | | 25.4. Իրադարձության անվանումը (trsdo:EventName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի կամ ինքնագնաց մեքենայի մասով կատարված գրանցման գործողության անվանումը | M.TR.SDE.00203 | csdo:Name120Туре (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | 25.5. Ամսաթիվը (csdo:EventDate) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի կամ ինքնագնաց մեքենայի մասով կատարված գրանցման գործողության կատարման ամսաթիվը | M.SDE.00131 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝  ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 | | | | |
|  | | | | | 25.6. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | այն տարածաշրջանի ծածկագրային նշագիրը, որի տարածքում գրանցված է տրանսպորտային միջոցի սեփականատերը (տիրապետողը) | M.SDE.00031 | csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 17 | 0..1 | | | | |
| 26. Տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքում կատարված փոփոխությունների մասին տեղեկությունները (trcdo:VehicleModificationDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների) կառուցվածքում կատարված փոփոխության մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00057 | trcdo:VehicleModificationDetailsType (M.TR.CDT.00043) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..\* | | | | |
|  | | | | | 26.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | երկրի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00162 | csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։  Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2} | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ (ատրիբուտ codeListId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը | - | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 | | | | |
|  | | | | | | 26.2. Կառուցվածքում կատարված փոփոխության նկարագրությունը (trsdo:VehicleModificationText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի նոր տիպի եւ նոր նշանակության նկարագրությունը | M.TR.SDE.00128 | csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը։  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 4000 | 1 | | | | |
|  | | | | | | 26.3. Տրանսպորտային միջոցի բնութագրի նկարագրությունը (trsdo:VehicleFeatureText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փոփոխության ենթարկված տրանսպորտային միջոցի բնութագրի նկարագրությունը եւ նոր արժեքը | M.TR.SDE.00108 | csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը։  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 4000 | 1 | | | | |
|  | | | | | | 26.4. Փաստաթղթի մասին տեղեկությունները (trcdo:DocumentDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի՝ դրա կառուցվածքում կատարված փոփոխությունների հետ միասին՝ անվտանգության պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ վկայականի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00194 | trcdo:DocumentDetailsDetailsType (M.TR.CDT.00175) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 26.4.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | երկրի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00162 | csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։  Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2} | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ (ատրիբուտ codeListId) | | | | | | | | | | | | տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը | - | csdo:ReferenceDataIdTуре (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 26.4.2. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00054 | csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ (ատրիբուտ codeListId) | | | | | | | | | | | | տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը |  | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 26.4.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKindName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի տեսակի անվանումը | M.SDE.00095 | csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 500 | 0..1 | | | | |
| 26.4.4. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի անվանումը | M.SDE.00108 | csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 500 | 0..1 | | | | |
| 26.4.5. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի սերիայի թվային կամ տառաթվային նշագիրը | M.SDE.00157 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | | | | |
| 26.4.6. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրվող թվային կամ տառաթվային նշագիրը | M.SDE.00044 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։ Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 26.4.7. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի տրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը | M.SDE.00045 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝  ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 | | | | |
| 26.4.8. Ժամկետն սկսելու ամսաթիվը (csdo:StartDate) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ժամկետն սկսելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է | M.SDE.00073 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝  ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 | | | | |
| 26.4.9. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը (csdo:DocValidityDate) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ժամկետն ավարտվելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է | M.SDE.00052 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝  ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 | | | | |
| 26.4.10. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը (csdo:DocValidityDuration) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ժամկետի տեւողությունը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է | M.SDE.00056 | bdt:DurationType (M.BDT.00021) Ժամանակի տեւողության նշագիրը՝  ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 | | | | |
| 26.4.11. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթուղթը տրամադրած կամ հաստատած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմինը կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպությունը նույնականացնող տողը | M.SDE.00068 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | | | | |
| 26.4.12. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթուղթը տրամադրած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպության լրիվ անվանումը | M.SDE.00066 | csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 300 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 26.4.13. Նկարագրությունը (csdo:DescriptionText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի նկարագրությունը | M.SDE.00002 | csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը։  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 4000 | 0..1 | | | | |
| 26.4.14. Թերթերի քանակը (csdo:РageQuantity) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի թերթերի ընդհանուր քանակը | M.SDE.00018 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ։ Թվերի առավելագույն քանակը՝ 4 | 0..1 | | | | |
| 27. Ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակի կառուցվածքում կատարված փոփոխությունների մասին տեղեկությունները (trcdo:MachineModificationDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների կառուցվածքում կատարված փոփոխության մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00010 | trcdo:MachineModificationDetailsType (M.TR.CDT.00005) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..\* | | | | |
|  | | | | | | 27.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որում ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների կառուցվածքում կատարվել է փոփոխություն | M.SDE.00162 | csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։  Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2} | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ (ատրիբուտ codeListId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը | - | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 | | | | |
|  | | | | | | 27.2. Կառուցվածքում կատարված փոփոխության նկարագրությունը (trsdo:VehicleModificationText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների կառուցվածքում փոփոխության նկարագրությունը՝ նշելով տեղադրված բաղադրիչների տիպը եւ մակնիշը, հավաքակցման եղանակը, նոր տիպը եւ նոր նշանակությունը (մասնագիտացումը) | M.TR.SDE.00128 | csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը։  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 4000 | 1 | | | | |
|  | | | | | | 27.3. Տրանսպորտային միջոցի բնութագրի նկարագրությունը (trsdo:VehicleFeatureText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փոփոխության ենթարկված ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների նոր բնութագրերի ու դրանց նոր արժեքի նկարագրությունը | M.TR.SDE.00108 | csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը։  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 4000 | 1 | | | | |
|  | | | | | | 27.4. Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (csdo:BusinessEntityName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների կառուցվածքում փոփոխություններ կատարելու հնարավորության եւ կարգի մասին եզրակացություն տրամադրած տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը կամ տնտեսական գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը եւ հայրանունը | M.SDE.00187 | csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 300 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | 27.5. Կազմակերպության անվանումը (trsdo:MachineModificationOrganizationName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների կառուցվածքում փոփոխություն կատարած իրավաբանական անձի անվանումը | M.TR.SDE.00127 | csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 300 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | 27.6. Փաստաթղթի մասին տեղեկությունները (trcdo:DocumentDetails) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ինքնագնաց մեքենայի եւ տեխնիկայի այլ տեսակների կառուցվածքում փոփոխություններ կատարելու հնարավորության եւ կարգի վերաբերյալ եզրակացության մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00194 | trcdo:DocumentDetailsDetailsType (M.TR.CDT.00175) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 27.6.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | երկրի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00162 | csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։  Ձեւանմուշ՝ [A-Z]{2} | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ (ատրիբուտ codeListId) | | | | | | | | | տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը |  | csdo:ReferenceDataIdTуре (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 27.6.2. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00054 | csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։ Նվազ. երկարությունը՝ 1։ Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ (ատրիբուտ codeListId) | | | | | | | | | տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը | - | csdo:ReferenceDataIdTуре (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 27.6.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKindName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի տեսակի անվանումը | M.SDE.00095 | csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 500 | 0..1 | | | | |
| 27.6.4. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի անվանումը | M.SDE.00108 | csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 500 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 27.6.5. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի սերիայի թվային կամ տառաթվային նշագիրը | M.SDE.00157 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | | | | |
| 27.6.6. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրվող թվային կամ տառաթվային նշագիրը | M.SDE.00044 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։ Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 0..1 | | | | |
| 27.6.7. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի տրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը | M.SDE.00045 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝  ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 | | | | |
| 27.6.8. Ժամկետն սկսելու ամսաթիվը (csdo:StartDate) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ժամկետն սկսելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է | M.SDE.00073 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝  ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 | | | | |
| 27.6.9. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը (csdo:DocValidityDate) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ժամկետն ավարտվելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է | M.SDE.00052 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 | | | | |
| 27.6.10. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը (csdo:DocValidityDuration) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ժամկետի տեւողությունը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է | M.SDE.00056 | bdt:DurationType (M.BDT.00021) Ժամանակի տեւողության նշագիրը՝  ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 | | | | |
| 27.6.11. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթուղթը տրամադրած կամ հաստատած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմինը կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպությունը նույնականացնող տողը | M.SDE.00068 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | 27.6.12. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթուղթը տրամադրած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպության լրիվ անվանումը | M.SDE.00066 | csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տող, որը չի պարունակում տողի (#xA) եւ սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 300 | 0..1 | | | |
| 27.6.13. Նկարագրությունը (csdo:DescriptionText) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի նկարագրությունը | M.SDE.00002 | csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը։  Նվազ. երկարությունը՝ 1։  Առավ. երկարությունը՝ 4000 | 0..1 | | | |
| 27.6.14. Թերթերի քանակը (csdo:РageQuantity) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | փաստաթղթի թերթերի ընդհանուր քանակը | M.SDE.00018 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասնական համակարգում ամբողջ ոչ բացասական թիվ։ Թվերի առավելագույն քանակը՝ 4 | 0..1 | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_